	№ п/п
	Наименование
	Обозначение по каталогу
	 
	количество

	  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.


	Манжета ГОСТ 14896-84

Манжета ГОСТ 14896-84

Кольцо

Кольцо

Кольцо защитное

Кольцо защитное

Кольцо защитное

Кольцо защитное

Грязесъемник ГОСТ 24811-81


	1-42*32-6

1-63*48-6

688-97-47

765-08-923К

533-0-62-19-884-1К

533-0-62-19-884-1-01К

533-0-62-19-886-1К

533-0-62-19-886-1-01К

3-32
	
	  1

  2

  1  

  1

  1

  2

  2
  1

  1



	
	Старого образца
	
	
	 12

	  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

 10.
	Кольцо

Кольцо   

Кольцо 

Кольцо                                             

Кольцо защитное

Кольцо защитное

Кольцо

Уплотнение

Уплотнение

Грязесъемник
	688-97-47

765-08-923К

Е20-032-037

Е21Т-063-10-2,5-15
533-0-62-19-884-1К

533-0-62-19-884-1-01К

9833 055-060-30-2-2

Е02-032-5

Е13М-063-5

Е50-А-032-5
	
	  1

  1

  2

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  1

	
	Нового образца

	
	
	 19

	  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  
	Манжета поршневого штока
32*42*10,6

0-кольцо 25*2
0-кольцо 55*3

Маслосъемное кольцо 32
	8004-223.279
CSN 02 9295


	
	1
1
1

1 

	
	
	
	
	

	
	BDS
	
	
	6

	   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.
	Манжета 63*47*19,4
Манжета 36*46*8

0-кольцо 25*2

0-кольцо 55*3

Кольцо 5,6*2,5*120,5

Маслосъемное кольцо 
	0143-136.572
В 8004-223.280

CSN 02 9281.9

CSN 02 9281.9

В 9287-123.907

В 2513-026.922 
	             
	  1
  1

  1

  1
  2

  1

   

	
	MERKEL КБЧ 63*32*S
	
	
	  7

	


 ТАБЛИЦА Комплектов ремонтных гидроцилиндров
