[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.png]




Поздравляем вас с приобретением универсального фронтального погрузчика серии J.

Это руководство содержит инструкции и правила техники безопасности по управлению, уходу, смазке, ремонту и наладке универсального фронтального погрузчика серии J. Исполнение этих инструкций обеспечивает безопасную наладку и повышает качество работы машины. Рекомендации, данные в этом руководстве, применяются только к конкретным функциям машины. Если вы используете вашу машину для каких-либо других, не оговоренных, но и специально не запрещённых, целей, вы должны убедиться, что это безопасно для вас и окружающих. Ни в коем случае не используйте машину в запрещённых целях, описанных в данном руководстве.

Поскольку совершенствование дизайна данной машины продолжается, она в некоторых деталях может отличаться от описания в руководстве. Обращайтесь в компанию SHINHEUNG или к вашему дистрибьютору SHINHEUNG за последней информацией по вашей машине или по вопросам, касающимся информации из данного руководства. Ваш дистрибьютор универсальных фронтальных погрузчиков серии J с удовольствием вам поможет.
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ВНИМАНИЕ!
Перед работой или обслуживанием машины необходимо ознакомиться с инструкциями. Прочтите руководство по эксплуатации и надписи (шильдики) на машине. Следуйте предупреждениям, инструкциям из руководства при проведении ремонта, наладки или тех. обслуживания. Проверьте правильность работы после наладки, ремонта или тех. обслуживания. Неисполнение инструкций может привести к травмам или смерти.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ДЕЛО РУК САМОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Большинство несчастных случаев происходит, потому что пользователи не изучают инструкции. Несчастных случаев можно избежать, если вы достаточно осторожны и просчитываете опасные ситуации до того, как они сложились. Пожалуйста, внимательно изучите инструкции по технике безопасности перед началом наладки, эксплуатации и заправки универсального фронтального погрузчика. Основные упреждающие меры и работа в опасном месте содержатся в инструкции по технике безопасности.
 ЭТОТ СИГНАЛ ОЗНАЧАЕТ БДИТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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ПЕРЕД РАБОТОЙ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ ФРОНТАЛЬНОМ ПОГРУЗЧИКЕ СЕРИИ J
ВНИМАНИЕ!
Пользователь должен понимать все указания.

* Вникните в каждую инструкцию по эксплуатации и следуйте соответствующим правилам.
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ВНИМАНИЕ!
Все предупреждения на погрузчике – для вашей безопасности.

· Ненадлежащая подача масла может иногда приводить к опасным для здоровья и жизни ситуациям в процессе эксплуатации погрузчика.

· Вам запрещено эксплуатировать и осуществлять наладку погрузчика и подавать масло до того, как вы полностью ознакомитесь с данным руководством пользователя.

 Этот знак показывает, что вы должны быть осторожны, в противном случае возникнет опасность для жизни операторов и окружающих. Знаки закреплены на погрузчике, как уведомления об опасных ситуациях. Все предупреждения написаны на боковых частях погрузчика и в руководстве пользователя. Мы надеемся, что вы в курсе всех опасных ситуаций и попытаетесь избежать несчастных случаев.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)
· Одевайте плотно облегающую одежду. Всегда надевайте защитные очки во время наладки или техобслуживания погрузчика. Защитные очки, защита для слуха или набор для особого применения погрузчика в некоторых случаях необходимы.

· Не пользуйтесь погрузчиком в местах, где отходящие продукты сгорания, дуговые и искровые разряды, или горячие компоненты могут контактировать с горючим материалом, создавая угрозу взрыва, пожара и перегревания.

· Отсек двигателя и систему охлаждения двигателя нужно проверять каждый день и чистить при необходимости, чтобы избежать возгорания и перегревания.

· Проверьте все электрокабели и контакты на предмет повреждения. Сохраняйте зажимы аккумуляторов чистыми и плотно прижатыми. Ремонтируйте или заменяйте любые повреждённые части.

· Проверяйте топливные шланги и гидравлические патрубки, рукава и фитинги на предмет повреждения и протечки. Никогда не проверяйте протечки голыми руками или с помощью открытого огня. Пережимайте или заменяйте любые протекающие части. Всегда вытирайте подтеки масла. Не чистите части бензином или дизельным топливом. Используйте негорючие растворители, имеющиеся в широкой продаже.

· Следуйте всем экологическим нормам при утилизации отработанных масел, таких как моторное масло, смазка или антифриз.

· Не используйте эфирное масло или топливо для разжигания для данного двигателя. У него есть воспламенители. Эти средства для облегчения пуска двигателя могут стать причиной взрыва и травмирования вас и окружающих.

· Всегда мойте погрузчик и отсоединяйте аккумулятор перед проведением сварочных работ. Прикройте резиновые рукава, аккумулятор и все остальные легковоспламеняющиеся части. Положите огнетушитель рядом с погрузчиком во время сварки. Позаботьтесь о хорошей вентиляции во время шлифования или сварки окрашенных частей. Возможно, появление токсичной пыли или газа.

· Остановите двигатель и дайте ему остыть перед заправкой. Не курить!
· Следуйте порядку подсоединения аккумулятора, содержащемуся в руководствах по эксплуатации или техобслуживанию.
 DANGER (ОПАСНО),  WARNING (ВНИМАНИЕ),  IMPORTANT (ВАЖНО), эти сигналы – для безопасности оператора и погрузчика.
 WARNING (ВНИМАНИЕ)
Предупреждения на машине и в руководствах существуют для вашей безопасности. Невнимание к предупреждениям может привести к травмам или смерти.
[image: image10.emf]
Знак опасности на машине означает, что существуют опасные ситуации рядом с оператором или оборудованием прямо сейчас. Невнимание к знакам опасности может привести к травмам или смерти.
[image: image11.emf]
Эта надпись отмечает процедуры, которым надо следовать, чтобы избежать повреждения машины.
ТАБЛИЦА СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ

[image: image12.emf]Всегда указывайте серийный номер погрузчика при запросе информации или заказе запчастей. Для ранних и поздних моделей (это определяется по серийному номеру) могут использоваться разные запчасти, и порядок совершения конкретных операций по обслуживанию может отличаться.

1) Серийный номер погрузчика

Табличка с серийным номером двигателя расположена снизу справа от сиденья оператора. [A]

2) Серийный номер двигателя
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Серийный номер двигателя находится на топливном насосе высокого давления. Расположение серийного номера показано на схеме. [B]
Серийный номер двигателя

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Вид спереди

[image: image16.jpg]


 

[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]o

N




[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



Вид сзади
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* марка расположена внутри рамы

ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Все погрузчики укомплектованы следующими деталями:
Шины
Шины
 

Стандарт
Кабина водителя
Кабина с ROPS (защитная конструкция при переворачивании) и козырьком (FOPS)

Стандарт

Защитная дуга 

Стандарт

Ремень безопасности 

Стандарт

Держатель стрелы погрузчика 

Стандарт

Быстродействующий захват 

Стандарт 
Мягкое сиденье, чёрное

Стандарт

Фара; передняя / задняя 

Стандарт

Верхнее стекло 

Стандарт

Заднее стекло 

Стандарт

Звуковой сигнал заднего хода 

Доп.

Сигнал поворота 

Доп.

Кабина 

Доп.
Панель инструментов
Индикатор и фары

Стандарт 
Гидравлика
Система автоматической установки уровня 

Доп.

Дополнительная гидравлика 

Доп.

Стандарт = стандартное оборудование. Доп. = дополнительное оборудование с завода

Спецификации могут быть изменены без уведомления.

НАДПИСИ НА МАШИНЕ (ШИЛЬДИКИ)
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Следуйте инструкциям на всех табличках (шильдиках), находящихся на погрузчике. Заменяйте любые повреждённые надписи, убедитесь, что новые прикреплены в правильных местах. Надписи можно получить у вашего дилера.
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* Расположены внутри рамы.
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SHINHEUNG IND. CO.
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25-4 Taesung-ri, Taein-myun, Jeongeup-city, CHONGUP-CITY, CHONBUK, Корея 580-920
ТЕЛ.: 82-681-534-4175
ФАКС: 82-681-534-4559, 652-277-4175
SHINHEUNG INDUSTRY
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25-4 Taesung-ri, Taein-myun, Jeongeup-city, Jeonbuk 580-924, Республика Корея
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	МАШИНА
	МАХ ВЕС МАШИНЫ

	COW 4500 / COW 5000

COW 6000 / COW 8000
	2 250 КГ / 2 300 КГ

2 550 КГ / 2980 КГ

	ROPS-FOPS МОДЕЛЬ
	ROPS-FOPS СЕРИЙНЫЙ №

	COW – C81
	SH-COW-C81-

	СТАНДАРТ
	

	ROPS ПО ИСО 3471 1991 / SAE J… АПР 88
FOPS ПО ИСО 3449 1992 / SAE J231 ЯНВ81


НЕ СТИРАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ ЭТУ ПЛАСТИНУ
ROPS:  № 03-М-5-2, FOPS: № 03-М-5-1 NAMRI

НАДПИСИ НА МАШИНЕ (ШИЛЬДИКИ), продолжение
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ НОВОГО ПОГРУЗЧИКА

13
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
14
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА 
15

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Датчики и переключатели 
16

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ

Ручной привод
18
Ножной привод
20
КОНДИЦИОНЕР И РЕГУЛЯТОРЫ ТЕПЛА 
21

КАК РАБОТАТЬ
22

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Запуск двигателя 
26

Запуск от внешнего источника 
27

Парковка погрузчика 
28

Хранение погрузчика 
29

Передвижение 
30

Наполнение ковша 
31

Опорожнение ковша 
31

Вскапывание грунта 
32

Выравнивание грунта 
33

Обратная засыпка 
33

Перевозка погрузчика 
34

Подъём погрузчика 
35

Буксировка погрузчика 
35

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕИЕ
Установка и снятие 
36

Вспомогательная гидравлика 
38

Вспомогательный гидравлический переключатель 
38

Регулирующаяся створка (дополнительно)
39
Функции 
40

ДЛЯ НОВОГО ПОГРУЗЧИКА


Достижение 100 % загрузки может занять до 100 рабочих часов.

Работайте в соответствии с нижеприведёнными тремя этапами и избегайте излишней эксплуатации в первые 100 часов.
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 ВНИМАНИЕ
Излишняя эксплуатация приводит к изнашиванию машины и сокращает её срок работы.
 ВНИМАНИЕ
Оператор должен получить инструкции перед работой на погрузчике. Никогда не позволяйте необученному или неквалифицированному работнику работать на вашей машине. Погрузчиком должен управлять хорошо обученный и компетентный оператор. Необученные операторы могут пораниться и погибнуть.
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Всё оборудование тщательно протестировано и проверено перед отправкой погрузчика покупателю. Чтобы все части работали хорошо, вам нужно тщательно проработать погрузчик в течение примерно 100 часов с момента покупки. Если вы будете обращаться с погрузчиком грубо, ненадлежащим образом, то срок его жизни сократится, а также упадёт эффективность.

Если у вас новое оборудование, пожалуйста, обратите особое внимание на следующие моменты:

· Пожалуйста, после запуска двигателя прогревайте его надлежащим образом в течение 5 минут.

· Пожалуйста, не управляйте погрузчиком на полной скорости.

· Пожалуйста, избегайте быстрого старта, ускорения, лишних резких остановок и вращения.

· Когда вы меняете масляный фильтр, пожалуйста, смойте с него пыль и грязь.

· Если условия эксплуатации ухудшаются, пожалуйста, продумайте возможные последствия перед работой на погрузчике.

· Пожалуйста, проверьте время работы на таймере.
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите руководство по эксплуатации перед работой на погрузчике.

Используйте уступы на ковше и навесном оборудовании, поручни и нескользкую подножку для входа и выхода из кабины. [A]
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Безопасные подножки вмонтированы на погрузчике, это нескользкие поверхности для входа и выхода из кабины. Держите безопасные подножки чистым и заменяйте их при повреждении.

Потяните рычаг сиденья  и настройте положение сиденья для комфортного управления рычагами погрузчика. [B]
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Застегните ремень безопасности плотно и отрегулируйте его так, чтобы пряжка располагалась по центру. [C] 
 ВНИМАНИЕ
Избежать травмы или смерти

При управлении погрузчиком:

· Ремень безопасности плотно застёгнут.
· [image: image51.jpg]


Защитная дуга должна быть опущена.

Опустите защитную дугу. [D] 
Все рычаги должны быть в нейтральном положении перед тем, как вы запустите двигатель.

 ВНИМАНИЕ
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Погрузчик должен быть в отличном рабочем состоянии.

Осмотрите машину вокруг и снизу на предмет ослабленных гаек и болтов, комков грязи или протечек масла, топлива или хладагента и проверьте состояние рабочего оборудования и гидравлической системы.

· Каждый день проверяйте следующее:
· Систему охлаждения двигателя

· Люк оператора, ремень безопасности, защитную дугу, стрелы погрузчика

· Шины и давление в шине

· Любые разболтавшиеся или сломанные части

· Предупреждающие надписи

· Панель инструментов

· Ежедневно проверяйте и чистите воздушный фильтр.

· Проверяйте уровень и протечки хладагента, моторного масла, гидравлического масла и топлива.

· Регулярно проверяйте и возобновляйте смазку.

· Проверяйте датчики и фары во время работы.

· Проверьте, нормально ли работает машина.

· Проверяйте состояние проводки.
· Проверьте, есть ли скопление пыли в местах, нагреваемых до высоких температур.

· Ежедневно смазывайте все контрольные точки.

· Затяните болты.

· Полностью прогрейте машину перед работой.

Перед работой:

· Проверьте и добавьте моторное масло, если требуется.

· Проверьте систему охлаждения, хладагент и обдув.

· Проверьте и добавьте гидравлическое масло, если требуется.

· Обойдите машину и проверьте протечки, повреждённые или недостающие части и накачку шин..

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Датчики и переключатели
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 Ключ зажигания
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OFF (ВЫКЛ.) – Это позиция при выключенном двигателе. Выньте ключ, когда не пользуетесь машиной. ON (ВКЛ.) – Это позиция во время работы. START (СТАРТ) – Так запускается двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаг управления должен быть в нейтральном положении для запуска двигателя.
 Основной предохранитель
Все операции прекращаются, панель инструментов отключается, когда этот предохранитель сломан.
 Предохранитель освещения
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Этот предохранитель предназначен для предотвращения отключения света. Когда фары не горят, проверьте этот предохранитель.
 Предохранитель панели
Все предупреждающие световые сигналы, датчики не горят, когда этот предохранитель сломан. Но погрузчик не перестанет работать.
 Переключатель освещения
ON – Передние и задние фары включены.
OFF - Передние и задние фары выключены.
 Переключатель панели
ON – включается подсветка всех предупреждающих индикаторов и датчиков.
OFF – выключается подсветка всех предупреждающих индикаторов и датчиков.
 Предупреждающий индикатор топливного фильтра
[image: image1.emf]Индикатор загорится, когда вода попадет в топливный фильтр. Он установлен, чтобы защищать двигатель от попадания воды.
ПРИМЕЧАНИЕ: даже если вы повернёте ключ на "ON", этот индикатор не загорится в отличие от других предупреждающих индикаторов. 
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Если вы повернёте ключ на "ON", этот индикатор загорится, и погрузчик будет прогреваться автоматически в течение примерно 15 сек. Когда двигатель полностью прогреется, этот индикатор погаснет. Вы можете запустить двигатель после того, как индикатор потух.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам не удалось запустить двигатель с первого раза, вам следует повернуть ключ на "OFF" и подождать 30-60 сек. Снова поверните ключ на "ON". Можете запустить двигатель после того, как загорится индикатор предварительного прогрева.
 Предупреждающий индикатор моторного масла
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Этот индикатор загорится, когда давление моторного масла слишком низкое. Когда вы включите зажигание при выключенном двигателе, индикатор загорится, а когда вы запустите двигатель, индикатор потухнет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если индикатор горит во время работы, остановите двигатель и проверьте смазку.
 Предупреждающий индикатор уровня заряда
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Этот индикатор загорается, когда оператор включает зажигание, и тухнет после запуска двигателя и достижения средних и более оборотов. Этот индикатор загорается, когда есть проблема с электросистемой зарядки во время вращения двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждающий индикатор уровня заряда может не погаснуть, когда останавливаете погрузчик на низких оборотах, а затем снова запускаете его. Если индикатор не гаснет, переведите ручной акселератор на высокие обороты. После того, как индикатор погаснет, можете включать любую скорость.

Если индикатор загорается во время работы, заглушите двигатель и проверьте электросистему зарядки. Включите средние обороты или быстрее перед началом работы и проверьте, чтобы индикатор погас. Индикатор погас, теперь можете работать, предварительно настроив акселератор на нужную скорость. Если вы продолжите работу при горящем индикаторе, аккумулятор может разрядиться.
(11) Таймер
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Используется для фиксирования времени работы. Этот таймер работает, какой бы и индикатор ни горел. Число внутри белого круга показывает минуты, а переднее число – часы.

(12) Датчик температуры воды
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Когда зажигание включено, индекс показывает температуру хладагента. Когда зажигание выключено, индекс ничего не показывает.

(13) Топливный датчик
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Топливный датчик показывает количество оставшегося топлива. В случае если вы хотите работать на погрузчике продолжительное время, необходимо залит в бак топлива.

"F" означает «полный», а "E" - пустой. Во избежание попадания воздуха в топливную систему, заправляйтесь до того, как индикатор достигнет "E".
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте наличие масла до начала работы. Долейте масла, если требуется, т. к. его недостаток может привести к остановке погрузчика.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ – Ручной привод
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 Рычаг управления стрелой  Рычаг управления ковшом
 Рычаг управления (л)
 Рычаг управления (п)
 Педаль вспомогательной гидравлики (чтобы управлять навесным оборудованием)  Клаксон
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Как обращаться с рычагом управления
Управление ковшом
 ВНИМАНИЕ
Оператор поднимает защитную дугу, и машина, стрелы и ковш перестают работать. Опустите защитную дугу, чтобы работать на машине.
 ВНИМАНИЕ
Скорость работы ковша или стрелы зависит от мощности рычага управления.

· Надавите вниз правый рычаг, чтобы ковш поднялся вверх.

· Вы можете положить груз в ковш.
 ВНИМАНИЕ
Когда вы нагружаете или разгружаете ковш, двигайте гидравлический рычаг мягко. Потому что резкие передвижения могут привести к наклону вперёд и опрокидыванию погрузчика. Двигайте рычаг осторожно 
· Потяните вверх правый рычаг, чтобы опрокинуть ковш вперёд

· Вы может вывалить груз из ковша.

Как обращаться с рычагом управления (продолжение)
Работа со стрелой
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* Самовыравнивающая система (доп.)
Когда стрелы поднимаются и опускаются, ковш также ходит вверх и вниз, автоматически поддерживая свой уровень.

Таким образом, это предотвращает потерю груза и сокращает тряску оборудования.

· 
Толкните вверх левый рычаг, чтобы поднять стрелы.

· Так можно выгрузить содержимое ковша в грузовик или другое транспортное средство.
 ВНИМАНИЕ
Рабочая скорость ковша или стрелы ограничивается мощностью рычага.

· Опустите вниз левый рычаг, чтобы опустить стрелы.

· Так можно опустить вниз груз и вывалить.
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 ОПАСНО
Не двигайтесь и не поворачивайте с поднятыми стрелами. Погрузчик может перевернуться, или груз вывалится, что грозит серьёзными травмами или смертью.
 ВНИМАНИЕ
Никогда не вываливайте груз так, что он может упасть на люк оператора. Машина может отъёхать назад и травмировать кого-либо или убить

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ – Ножной привод
Две педали контролируют гидравлические цилиндры, отвечающие за подъём и вращение.

Поставьте ноги на педали, когда вам нужно поработать стрелой или ковшом. Не ставьте ноги на педали, когда просто едете на погрузчике.

Работа со стрелой

Левая педаль контролирует стрелы.

Надавите на низ педали (пяткой) , чтобы поднять стрелы. [A]
Нажмите на верх педали (носком) , чтобы опустить стрелы. [A]
Работа с ковшом
[image: image82.jpg]


Правая педаль контролирует движения ковша. Нажмите на верх педали (носком) , чтобы откинуть ковш вперёд (или разгрузить ковш). [A]
Нажмите на низ педали (пяткой) , чтобы запрокинуть ковш к себе (закрыть ковш). [A]
 ВНИМАНИЕ
Не ставьте ноги на педали, когда просто едете на погрузчике. Нарушение этого правила может привести к серьёзным травмам.

КОНДИЦИОНЕР И РЕГУЛЯТОРЫ ТЕПЛА
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Местоположение кондиционера: сзади сиденья.

Местоположение обогревателя: под сиденьем.
 - переключатель вентилятора 
 - переключатель температурного контроля

Переключатель кондиционера  отвечает за три скорости вентилятора.
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Поверните переключатель  по часовой стрелке, чтобы включить кондиционер, и настройте температуру, поворачивая переключатель . [A]
ПРИМЕЧАНИЕ: используется топливо типа R-134a, вместимость 450 г.
r ВНИМАНИЕ
Хладагент под давлением может проникнуть в глаза или вызвать ожоги. Защищайте кожу.

Нажмите переключатель обогревателя , чтобы включить его.

Откройте обе стороны вентилятора обогревателя , чтобы настроить температуру. [B]
Настраивайте температуру, открывая одну и две створки обогревателя.

Чтобы добиться лучших результатов работы системы кондиционирования или обогрева, убедитесь, что все двери и окна закрыты. 

.

КАК РАБОТАТЬ

Как двигаться

Опустите стрелы погрузчика полностью, но так, чтобы ковш не задевал за землю при движении.
 ОПАСНО
Если вы быстро запускаете или поворачиваете погрузчик с поднятыми стрелами, он может перевернуться и стать причиной серьёзной травмы или смерти. Работайте осторожно и медленно.
 Стоп
 ВНИМАНИЕ
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Оператору нужно опустить защитную дугу, чтобы машина двигалась. Если оператор попытается начать движение, не опустив защитную дугу, машина работать не будет, а также появится шум от работающих деталей из-за тормозной блокировки. Когда погрузчик движется, опустите защитную дугу и двигайте рычаги очень плавно. Очень опасно дёргать рычаги.

Если вы приводите в движение погрузчик, не опустив защитную дугу, раздастся оглушительный шум, погрузчик не двинется, всё это может привести к поломкам.
 ВНИМАНИЕ
Чтобы завершить работу, припаркуйте погрузчик, заглушите мотор и затем поднимите защитную дугу.
 ВНИМАНИЕ
Когда вы двигаете рычаги управления, избегайте резких движений и двигайте их плавно.

КАК РАБОТАТЬ (продолжение)

Как работать (продолжение)
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Передвиньте оба рычага управления вперёд на одинаковое расстояние, тогда погрузчик поедет вперёд.
 ВНИМАНИЕ
Двигайте рычаги управления до упора во время движения.
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Если вы не будете двигать рычаги управления вперёд и назад до упора во время движения погрузчика, то появится запах и дым от перегревшихся тормозных дисков, а затем могут начаться поломки.
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Передвиньте оба рычага управления назад на одинаковое расстояние, тогда погрузчик поедет назад.
 ВНИМАНИЕ
Посмотрите, есть ли сзади препятствия, прежде чем дать задний ход.
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Поставьте левый рычаг в нейтральное положение. Толкните правый рычаг вперёд, тогда погрузчик повернёт налево.

Поставьте правый рычаг в нейтральное положение во время движения вперёд, тогда погрузчик повернёт в том же направлении.
r ВНИМАНИЕ
Если погрузчик поворачивает с поднятыми стрелами, он может перевернуться, что может привести к серьёзным травмам или смерти.
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Поставьте левый рычаг управления в нейтральную позицию и левый рычаг вперёд, тогда погрузчик повернёт направо. Если вы поставите правый рычаг в нейтральное положение, двигаясь вперёд, погрузчик повернёт вправо.

 Поворот вправо назад

Поставьте правый рычаг управления в нейтральную позицию и потяните левый рычаг назад, тогда погрузчик повернётся право назад.
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Если вы поставите правый рычаг в нейтральную позицию, двигаясь назад, погрузчик повернёт вправо назад.
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 Поворот влево назад
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Поставьте левый рычаг управления в нейтральное положение и потяните правый рычаг назад, тогда погрузчик повернёт влево назад.
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Если вы поставите левый рычаг в нейтральное положение, двигаясь назад, погрузчик повернёт влево назад.
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Потяните левый рычаг назад и надавите правый рычаг до конца, и погрузчик будет вращаться на 360 градусов.
r ВНИМАНИЕ
В случае поворота и внезапной остановки с поднятыми стрелами, погрузчик может перевернуться, что может привести к серьёзным травмам или смерти.

Толкните левый рычаг вперёд и потяните правый рычаг назад, и погрузчик повернётся на 180 градусов. (на рис. движение не совпадает с описанием – прим. переводчика)
r ВНИМАНИЕ
Если вы резко заводите и поворачиваете погрузчик с поднятыми стрелами и большим грузом в ковше, он может перевернуться.

 Движение по наклонной поверхности

Лучше работать на как можно более ровном месте. Если вы работаете на склоне, следует быть осторожным.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поставьте ручной акселератор в нейтральное положение перед движением или работой. Пожалуйста, используйте ручной акселератор, настроив его в соответствии с условиями работы
r ВНИМАНИЕ
Опасность увеличивается при работе на склоне. Поэтом, работая на склоне, будьте осторожны. Когда поднимаетесь по склону, обдумывайте угол наклона и перемещение центра тяжести. Пожалуйста, двигайтесь назад. (Погрузчик сконструирован таким образом, что центр тяжести у него смещён к задней части.)
	r ВНИМАНИЕ
Чем больше вы отклоняете рычаг, тем быстрее скорость движения. Избегайте быстрого перемещения рычагов.


ПОРЯДОК РАБОТЫ
Запуск двигателя
Отрегулируйте сиденье для комфортного управления рычагами.

Плотно застегните ремень безопасности, расположите пряжку по центру.

Опустите защитную дугу.

Поставьте в нейтральное положение рычаг управления.

Поверните ключ в положение "On".

Поверните ключ в положение "Start", когда погаснет индикатор предварительного прогрева.

Все предупреждающие индикаторы загорятся, а затем погаснут, когда ключ будет повёрнут на включение.

ПРИМЕЧАНИЕ: заглушите двигатель, если предупреждающие индикаторы не гаснут.

Запустите двигатель и поставьте рычаг скорости в нейтральное положение.

Позвольте двигателю прогреться в течение примерно 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте эфир в системе зажигания (подогрева). Может произойти взрыв, травмы или смерть.

Если температура ниже 0°C (32°F), действуйте следующим образом для более лёгкого запуска двигателя:

· Замените моторное масло на другой тип с подходящей вязкостью для the предполагаемой температуры запуска. (См. спецификацию масел, стр. 58)

· Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

ПРИМЕЧАНИЕ: при неудачном старте, если ключ повёрнут на OFF, подождите, по крайней мере, 3 сек. Перед тем. Как повернуть ключ на ON для повторного запуска.
r ВНИМАНИЕ
Когда двигатель работает в закрытом пространстве, нужно обеспечить доступ свежего воздуха, чтобы избежать концентрации выхлопных газов. Если двигатель стационарен.  Выведите выхлоп наружу. Выхлопные газы содержат газы без цвета и запаха, которые убивают без предупреждения.
r ВНИМАНИЕ
Не включайте стартер дольше, чем на 15 сек. за раз. Более продолжительное включение может привести к перегреву и повреждению стартера. Охлаждайте стартер одну минуту между включениями.
r ВНИМАНИЕ
Не запускайте двигатель, пока не будете сидеть с пристёгнутым ремнём безопасности и опущенной защитной дугой. Плохо застёгнутый ремень может привести к серьёзным травмам или смерти.
r ВНИМАНИЕ
Погрузчик прослужит дольше, если его разогревать при средней скорости мотора и нагружать более лёгкими грузами.
r ВНИМАНИЕ
Наиболее подходящая температура для гидравлического масла - около 50°C(112°F). Если температура гидравлического масла ниже 25°С (77°F), и вы резко начинаете работу, это может привести к возникновению серьёзных проблем. Температуру следует поднять, по крайней мере, до 25°C (77°F) перед началом работы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)

Запуск от внешнего источника

Запуск от внешнего источника или замена аккумулятора требуется, если аккумулятор разряжен до такой степени, что невозможно запустить стартер.

Действуйте следующим образом:

Для запуска от внешнего источника убедитесь, что уровень жидкости в аккумуляторе нормальный, и выпускные крышки плотно закручены.

Обмотайте выпускные крышки аккумулятора влажной тканью.

Внешний аккумулятор должен иметь 12 вольт.

Машина, от которой происходит подзарядка, должна быть заземлена.

Подсоедините "+" провод для запуска от внешнего источника к "+" полюсу разряженного аккумулятора.

Соедините другой конец этого же провода с "+" клеммой внешнего аккумулятора.

Соедините один конец второго провода для запуска от внешнего источника с "-" полюсом внешнего аккумулятора.

Произведите окончательное соединение провода для запуска от внешнего источника с блоком цилиндров или с ближайшей точкой заземления подальше от аккумулятора.

Дальше действуйте, как при обычном запуске.

Снимите провода для запуска от внешнего источника в порядке, обратном подсоединению.

r ВНИМАНИЕ
Чтобы избежать травм во время запуска погрузчика от внешнего источника другого транспортного средства, убедитесь, что машины не соприкасаются.

Защищайте аккумулятор от искр, огня и зажженных сигарет. Свинцово-кислые батареи выделяют взрывоопасные газы во время зарядки, или когда двигатель работает. Надевайте защитные очки, когда работаете возле аккумулятора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)

Парковка погрузчика

Остановите погрузчик на ровной площадке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте парковки и остановки на склоне. Если парковка на склоне необходима, опустите ковш на землю, поднимите ручной тормоз и заблокируйте колёса. [A]

Поставьте рычаг управления в нейтральное положение.

Полностью опустите стрелу и поставьте ребро ковша на землю.

Двигатель должен поработать на низких оборотах на холостом ходу в течение приблизительно 5 мин.
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Поставьте рычаг переключения скорости  в режим холостого хода. [B]
ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)

Хранение погрузчика

Хранение по окончании работ.

При хранении погрузчика после завершения работы следуйте рекомендациям касательно дальнейшей работы:

Удалите грязь и воду с корпуса машины.

Припаркуйте погрузчик на бетоне или твёрдой земле. Если это невозможно, поставьте погрузчик на деревянные доски.

Поскольку заряд аккумулятора уменьшается при низкой температуре, закройте аккумулятор или снимите его и храните в тепле по ночам.

Долгосрочное хранение

При хранении погрузчика длительное время, следуйте данным рекомендациям:

Тщательно вымойте каждую часть.

Нанесите смазку и поменяйте масло для всех частей, где это необходимо, без исключения.

Наложите смазку тонким слоем на открытые части штоков поршней гидроцилиндров.

Слейте хладагент из блока цилиндров и радиатора.

Снимите аккумулятор после полной зарядки и храните его в сухом прохладном месте.

Храните погрузчик в помещении. Если парковка на улице неизбежна, то поставьте погрузчик на брусчатку и закройте водонепроницаемой тканью.
r ВНИМАНИЕ
Во время долгосрочного хранения

· Запускайте двигатель.

· Двигайте погрузчик вперёд-назад

· Проверяйте работу каждого переключателя.

Практикуйте вышеуказанные действия, по крайней мере, раз в месяц для проверки смазки каждой детали.
r ВНИМАНИЕ
После долгосрочного хранения

· Снимите сливную пробку с топливного бака, поддона двигателя и т. п., чтобы слить воду, скопившуюся во всех деталях.
· После запуска двигателя, разогрейте его, как следует, и тщательно проверьте каждую деталь.

ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)
Передвижение
Всегда прогревайте двигатель перед работой на погрузчике.

Новички должны работать на погрузчике на открытом пространстве без посторонних. Пробуйте работать рычагами до тех пор, пока погрузчик не будет слушаться и нормально и безопасно работать в данных условиях.

Поднимайте ковш достаточно высоко, чтобы избежать препятствий на неровной поверхности.

Работа на склоне опасна. Не следует управлять погрузчиком на склоне более чем в 10 градусов.
r ВНИМАНИЕ
Поскольку центр тяжести на слоне сильно смещается, погрузчик может перевернуться. Поэтому не въезжайте на склон резко. Работайте на как можно более горизонтальной поверхности.
ВАЖНО
Машины, прогреваемые при средней скорости двигателя и поднимающие более лёгкие грузы, служат дольше.
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С пустым ковшом двигайтесь вниз или вверх так, чтобы груз всегда был направлен в сторону подножия склона.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)
Наполнение ковша
Медленно двигайте машину, стрелы всё время направлены вниз, опустите край ковша на землю.

Двиньте вперёд рычаг.

Зачерпните груз ковшом и поднимите передний край ковша.

После наполнения ковша двигайте рычаги, управляя стрелами и ковшом.

Отъезжайте назад.
ПРИМЕЧАНИЕ:
· Поставьте низ ковша параллельно земле и старайтесь не превышать нормы загрузки.

· Никогда не выполняйте операции, ведущие к превышению возможностей погрузчика.
Опорожнение ковша
Поднимите ковш над грузовой платформой или автомобильным кузовом для бестарных перевозок.

Медленно двигайтесь вперёд, пока ковш не окажется сверху платформы или кузова.

Опорожните ковш, откинув его, после того, как поднимите стрелы на достаточную высоту.

Внимательно следите за тем, чтобы корпус погрузчика или ковш не столкнулись с препятствиями во время загрузки-выгрузки, и будьте осторожны, чтобы не высыпать содержимое из ковша.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не раскачивайте ковш туда-сюда больше, чем нужно, чтобы вытряхнуть застрявший груз со дна ковша. Это сократит срок службы погрузчика из-за повреждения цилиндра.
r ВНИМАНИЕ
Не позволяйте никому входить в зону действия погрузчика во время работы.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)

Вскапывание грунта
Стрелы всё время направлены вниз, опустите край ковша на землю.

Медленно двигайтесь вперёд и продолжайте наклонять ковш вниз, пока он не воткнётся в землю.

Ковш входит в землю под углом 10-15 град, медленно двигайтесь вперёд и поднимите стрелы с ковшом, наклонённым назад.

ПРИМЕЧАНИЕ: не увеличивайте угол между ковшом и землёй.
ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение) Выравнивание грунта

Разбросайте груз, двигаясь вперёд с ковшом, опущенным вниз и не касающимся земли.

Двигайтесь взад-вперёд, чтобы разровнять сыпучий материал.

Чем дальше ковш выдвинут вперёд, тем сильнее его режущий край, и можно сдвинуть больше сыпучего материала.

Вы можете разравнивать грунт стрелами, поднятыми так, как это требуется на данном участке работы. Когда вы это делаете, держите параллель между землёй и низом ковша как можно точнее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не двигайтесь вперёд с поднятыми стрелами.

Обратная засыпка

Опустите стрелы и режущий край ковша на землю.

Двигайтесь вперёд к краю ямы, чтобы засыпать её.

Откиньте ковш вперёд, как только он перешёл край ямы. Если необходимо, поднимите стрелы, чтобы опорожнить ковш.
r ВНИМАНИЕ
Как избежать травм и смерти:

· Держите стрелы как можно ниже.

· Не двигайтесь и не поворачивайте с поднятыми стрелами.

· Поворачивайте не горизонтальной поверхности.

· Ездите вверх и вниз по склону, а не поперёк.

· Более тяжёлая сторона машины должна быть направлена вверх на склоне.

· Не перегружайте машину. При неисполнении инструкций машина может перевернуться, что повлечёт за собой травмы или смерть.

ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)

Перевозка погрузчика
Процедура
r ВНИМАНИЕ
Необходимо получить инструкции перед работой или техобслуживанием машины. Прочтите и вникните в руководство по эксплуатации и надписи (шильдики) на машине. Следуйте предупреждениям и инструкциям в руководствах, когда производите ремонт, наладку или техобслуживание. Проверьте, как всё работает после наладки, ремонта или техобслуживания. Невнимание к инструкциям может повлечь за собой травмы и смерть [A].

Убедитесь. Что транспорт и буксирные автомобили подходят по размеру и мощности.

Задняя часть трейлера должна быть заблокирована или подпёрта, чтобы при погрузке-выгрузке перед трейлера не задирался вверх. [B]
Установите правый и левый мостки, которые точно смогут выдержать вес транспортного средства.

Правый и левый мостки должны быть на одном уровне. Надёжно прикрепите мостки к транспортному средству, используя соответствующие крепления. Наклон досок должен быть в пределах 15 градусов.

Проверьте точность положения погрузчика для заезда на транспортное средство и загоняйте погрузчик на мостки задом наперёд, с пустым ковшом и без навесного оборудования. [B]
Закрепите погрузчик на транспортном средстве следующим образом, чтобы избежать сдвигов во время резких остановок или при подъёмах/спусках. [C]
· Опустите ковш или навесное оборудование на пол.

· Заглушите двигатель.
· Прикрепите цепи к передней и задней частям погрузчика.

· Пристегните все концы цепей к транспортному средству.
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r ВНИМАНИЕ
Мостки должны иметь достаточную толщину и ширину, чтобы выдержать вес погрузчика при погрузке на транспортное средство. Деревянные мостки могут сломаться, что приведёт к травмам.
ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)

Подъём погрузчика
Процедура

Погрузчик можно поднимать с помощью четырёхзахватного подъёмника. [A] Проверьте визуально подъёмные механизмы прежде, чем использовать их.

Измерьте вес, длину, ширину и высоту погрузчика, когда собираетесь его поднимать с помощью подъёмного механизма.

Пользуйтесь надлежащим тросом или цепью.

Привяжите цепь или трос к проушинам.

Проложите резиновые прокладки в местах соприкосновения погрузчика и трос или цепи, чтобы избежать повреждений.

Буксировка погрузчика
Проверьте буксировочные механизмы, прежде чем использовать их. [B]
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать повреждения системы механического привода, следует буксировать погрузчик на короткие расстояния с медленной скоростью. (Пример: перемещение погрузчика на транспортное средство).

Буксировочный трос или цепь должны выдерживать полтора веса погрузчика (см. табл. технических характеристик).
r ВНИМАНИЕ
· Убедитесь, что цепь или трос нужного размера.

· Неправильный метод подъёма или закрепления цепи/троса может привести к повреждению машины.

· Не допускайте рывков при погрузке.
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Не допускайте присутствия посторонних.

A
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Установка и снятие
Установка
Все погрузчики, укомплектованные быстродействующим захватом, используют для быстрой смены ковша и другого навесного оборудования.
r ВНИМАНИЕ
В рычагах есть пружины. Держите рычаги крепко, а отпускайте медленно. Невнимательность может привести к травмам.

Поставьте погрузчик прямо за ковшом.

Нажмите вниз стопорные рычаги. [C]

Наклоните быстродействующий захват вперёд. Двигайте погрузчик вперёд, пока верхний край захвата не зайдёт полностью под фланец ковша или другого навесного оборудования.

Наклоните захват назад после того, как немного приподнимите стрелу, чтобы ковш или другое навесное оборудование не касалось земли.

Заглушите двигатель.

Потяните вверх стопорные рычаги. [D]
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Ковш или другое навесное оборудование опустится вниз со щелчком, когда вы потяните стопорные рычаги вверх.
r ВНИМАНИЕ
Клинья быстродействующего захвата должны зайти в отверстия на оборудовании. Рычаги должны быть до упора опущены и заблокированы. При ненадлежащем закреплении клиньев оборудование может отвалиться, что грозит травмами и смертью.
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)
Установка и снятие (продолжение)

Установка (продолжение)

Жмите вниз  стопорные рычаги пока они не встанут в закрытую позицию. [A]

Клинья должны зайти в отверстия на ковше или навесном оборудовании.

Убедитесь, что клинья достигли нижнего края отверстия в оборудовании. [B]
ПРИМЕЧАНИЕ: Если клинья не достигли нижнего края отверстия, оборудование будет болтаться и может свалиться с погрузчика.

Снятие

Поставьте погрузчик на горизонтальной поверхности.

Положите ковш на землю и наклоните быстродействующий захват вперёд настолько, чтобы вытолкнуть стопорной рычаг.

Потяните стопорные рычаги, клинья отцепились от ковша.

Отсоедините верхнюю часть быстродействующего захвата от фланцев ковша, затем наклоните ковш вперёд и отъезжайте от оборудования назад.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)
Вспомогательная гидравлика (дополнительно)
r ВНИМАНИЕ
Всегда очищайте механизм сцепления навесного оборудования.

Подсоедините навесное оборудование к погрузчику.

Соедините гидравлический рукав оборудования с механизмом сцепления оборудования на погрузчике  [A].
Затяните болты и гайки.
r ВНИМАНИЕ
Затяните болты и гайки туго, чтобы оборудование не двигалось. Слабая закрутка может привести к тому, что оборудование отвалится и повредится.

Вспомогательный гидравлический переключатель и фиксатор положения переключателя

Только для обратной лопаты. Поставьте вспомогательный гидравлический переключатель в положение  и затем двигайте с помощью рычага, отвечающего за обратную лопату. [B]
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Другое оборудование. При нажатии на вспомогательный гидравлический переключатель в направлении  цилиндр выдвигается. Когда цилиндр на оборудовании выдвигается, ковш закрыт. И, наоборот, при нажатии на переключатель в направлении  цилиндр складывается. Когда цилиндр складывается, ковш открывается. (Возможное оборудование: захватный ковш, грейферные вилы для поддонов, дуговые грейферные вилы)
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r ВНИМАНИЕ
Если нажать педаль вспомогательной гидравлики в направлении  и убрать ногу, то педаль поднимется. Но если нажать педаль в направлении  и убрать ногу, то педаль останется нажатой. Это сделано для продолжительной подачи энергии при использовании обратной лопаты. Если вы используете другое навесное оборудование, нажмите педаль вспомогательной гидравлики в направлении , а затем слегка нажмите педаль в направлении . Если вы так сделаете, педаль поднимется назад. Если вы будете работать с нажатой педалью в направлении  (когда вы не пользуетесь вспомогательной гидравлической линией, например, ковшом), мощность стрелы или ковша упадёт, что приведёт к повреждению гидравлической системы.
Убедитесь, что педаль вспомогательной гидравлики находится в нейтральном положении, когда вы не пользуетесь гидравлической линией.
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)
Регулирующаяся створка (дополнительно)

Инструменты, необходимые для регулирования объёма гидравлического масла:

Два ключа

Регулирующаяся створка доставляется дополнительно. [A]
Когда вы высоко поднимаете ковш, он должен держаться на одном уровне, если смотреть сбоку. Если ковш наклоняется вперёд или назад, контролируйте поток масла с помощью системы автоматического выравнивания. [B]
· В случае наклона ковша вперёд: держите ключ , чтобы зафиксировать систему автоматического выравнивания и ослабьте систему с помощью другого ключа  для того, чтобы уменьшить объём.

· В случае наклона ковша назад: держите ключ, фиксируя систему, и туго затяните, чтобы увеличить объём.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за неадекватного потока масла можно уронить содержимое из ковша. Отрегулируйте поток. Контролируя систему автоматического выравнивания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте систему автоматического выравнивания, наблюдая за движением ковша со стороны. 

r ВНИМАНИЕ
Система автоматического выравнивания служит для регулирования уровня ковша относительно угла стрелы автоматически, когда оператор поднимает стрелу.
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На погрузчике, оборудованном системой автоматического выравнивания, вы не можете одновременно вращать ковш и поднимать стрелу. Система автоматического выравнивания выдержит, если вы будете делать это одновременно.

Если вы попытаетесь выполнить эти операции, вы можете почувствовать замедление двигателя. Не вращайте ковш и не поднимайте стрелу одновременно, если на вашей машине установлена система автоматического выравнивания.

Функции

Оборудуйте ваш погрузчик одним или несколькими навесными деталями высокого качества. Этот универсальный фронтальный погрузчик можно приспособить почти для всех нужд. См. стр. 36 "Вспомогательный гидравлический переключатель" перед использованием навесного оборудования.

ВИЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ

: Переместите сырьё, упакованное или навалом, в одну ёмкость. Подцепите вилами для поддонов и быстро передвиньте упакованное или наваленное сырьё. Идеально подходит для перевозки дров и удобрений на ферме. На промышленных предприятиях и в ландшафтной архитектуре перевозите сырьё, упакованное в кипы или на паллетах.
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ВИЛЫ

: Перевозите рыхлое или громоздкое сырьё для ландшафта или для фермы, например, солому, жёсткий стойловый навоз.
[image: image120.png]BroK1pyoLWmi peiyar





НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)
Функции (продолжение)

ГРЕЙФЕРНЫЕ ВИЛЫ ДЛЯ ПАЛЛЕТ
[image: image121.emf][image: image122.jpg]


: Грейферные вилы для паллет отлично подходят для переноски металла разной формы и другого разнообразного металлолома, а также для работы в тяжёлых сельскохозяйственных условиях.
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Функции (продолжение)
ЗАХВАТНЫЙ КОВШ
: Складывайте тяжёлые и бесформенные объекты и перемещайте их с лёгкостью. Захватный ковш отлично походит для металлолома, мусора или труб. Он прочен и подходит для работы в трудных условиях.
[image: image125.emf]
МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ГРЕЙФЕРНЫЕ ВИЛЫ

:Сократите ежедневную ручную переноску дров и освободите своё время. Многоцелевые грейферные вилы – идеальное оборудование для переноски упакованного материала, рыхлой соломы и навоза.
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)
Функции (продолжение)

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

: Трансформируйте фронтальный погрузчик в экскаватор! Обратная лопата разработана для высокопроизводительного копания.

ЗУБЧАТЫЙ КОВШ

: Для песка, почвы, гравия и т. д.


НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)
Функции (продолжение)

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА
: Подметает строительные площадки. Подметает рыхлый материал по мере движения погрузчика вперёд и убирает строительный мусор. Подметает парковки, склады, доки и т. п. Подметает и собирает строительный мусор с помощью одного приспособления.

<Описание>

1 Фиксированная скоба на погрузчике 2 Фиксированная скоба на механической щётке 3 Цепь 4 Соединительная скоба 5 Болт соединительной скобы

<Как подсоединять цепи>
· Соедините механическую щётку с погрузчиком таким же образом, как и ковш.

· Снимите болт соединительной скобы и прикрепите соединительную скобу к фиксированной скобе на погрузчике.

· Прикрепите противоположную соединительную скобу к фиксированной скобе на механической щётке.

· Установите обе цепи.
<Как пользоваться>
· Поднимите механическую щётку на высоту примерно в 1.5 м, используя стрелу, и затем посмотрите, чтобы щётка хорошо работала.

· Опустите щётку вниз в нужное место. Определите оптимальную высоту щётки над землёй, чтобы она не сминалась.

· Если вы хотите собрать мусор, нажмите на переднюю часть вспомогательного гидравлического переключателя, и щётка закрутится вперёд. В это время дайте задний ход. Тогда щётка удержит мусор.

· Если вы хотите вывалить мусор, выдвиньте цилиндр ковша, и подметальная машина вывалит мусор, оперируя только ковшом. В это время щётка не будет опускаться, т. к. она держится на цепи.

· Поднимите цилиндр ковша.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)
Функции (продолжение)

КАК РАБОТАТЬ

Проверьте подсоединение обратной лопаты к погрузчику и после этого запускайте двигатель.
Двигайте погрузчик с поднятыми стрелами. При неровности дороги погрузчик может перевернуться, что приведёт к серьёзным травмам или смерти. Подъезжайте к месту работы. Опустите правую и левую стрелу на землю.

Убедитесь, что рычаги управления нормально работают.
: рычаг управления рукой
: рычаг управления стрелой механической лопаты
: рычаг управления правой выносной стрелой
: рычаг управления левой выносной стрелой
ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку на склоне центр тяжести сильно смещается, погрузчик может перевернуться. Поэтому не въезжайте на склон резко. Работайте на как можно более горизонтальной поверхности. С нагруженным ковшом двигайтесь вниз или вверх так, чтобы груз всегда был направлен в сторону вершины склона.

Функции (продолжение)

КАК СОЕДИНЯТЬ С ПОГРУЗЧИКОМ

Остановите погрузчик на горизонтальной поверхности. [A]

ПРИМЕЧАНИЕ
: Всегда ставьте погрузчик на горизонтальной поверхности, когда оператор навешивает или снимает обратную лопату с погрузчика.
Медленно подведите погрузчик к обратной лопате. Приставьте задвижку на погрузчике  к скобе для задвижки на лопате  при поднятом рычаге, а затем медленно продвиньте задвижку в скобу. [B]

Закройте задвижку, опустив рычаги.

Задвижка должна иметь вертикальное положение, для этого оперируйте левым рычагом (рычагом управления ковшом). Заглушите двигатель. [C]

Уберите давление во вспомогательной гидравлической системе, нажав несколько раз вспомогательный гидравлический переключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы не уберёте давление во вспомогательной гидравлической системе, у вас может возникнуть трудность с подсоединением рукавов к вспомогательной гидравлике.

Соедините рукава обратной лопаты со вспомогательной гидравликой погрузчика. [D]

Отпустите рычаг для фиксации, а затем опустите рычаг управления внутри сиденья водителя в погрузчике. Настройте положение рычага управления для комфортной работы с обратной лопаты и затем запускайте двигатель.
ПРИМЕЧЕНИЕ: Убедитесь, что вспомогательный гидравлический переключатель находится в переключатель в нейтральном положении.
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)
Функции (продолжение)

КАК СНЯТЬ ОБРАТНУЮ ЛОПАТУ

Остановите погрузчик на горизонтальной поверхности и опустите ковш на землю.

Убедитесь, что ковш и правый и левый выносные стрелы  касаются земли. Ковш и стрелы должны касаться земли, чтобы поддерживать равновесие. [A]

ПРИМЕЧАНИЕ. Опустите ковш и правую и левую стрелы на землю, чтобы безопасно снять обратную лопату.

Поставьте задвижку вертикально, оперируя левым рычагом (рычаг управления ковшом).

Расцепите соединение задвижки и скобы, потянув зафиксированные рычаги  вверх. [B]

Отделите задвижку  от нижнего края скобы, медленно нагнув задвижку вперёд. [C]

Медленно откатите погрузчик назад примерно на 50 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не ездите на погрузчике, когда вы снимаете обратную лопату с него.

Заглушите двигатель.

Уберите давление во вспомогательной гидравлической системе, нажав несколько раз вспомогательный гидравлический переключатель.

Отсоедините рукава от вспомогательной гидравлики погрузчика. [D]

Запустите двигатель.
Функции (продолжение)

МОТОКУЛЬТИВАТОР

: Вспахивает и рыхлит почву для подготовки к севу или подготовки запаханного луга. Ротационная машина подходит для такой работы, как рыхление комков и подмешивание компоста и других веществ в готовую почву.

БЕТОНОЛОМ

: Бетонолом производит мощные ударные движения для вертикального и горизонтального разбивания бетона, камня, асфальта и других работ проектов по сносу.

ЯМОБУР
: Ямобур используют для бурения вертикальных скважин даже при работе погрузчика на неровном грунте.
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БЕЗОПАСНОСТЬ РЕМОНТА

 

Необходимо ознакомиться с инструкциями перед работой или техобслуживанием погрузчика. Прочитайте руководство по эксплуатации и надписи (шильдики) на машине. Следуйте предупреждениям и инструкциям в руководствах при проведении ремонта, наладки или техобслуживания. Проверьте правильность работы после наладки, ремонта или техобслуживания. Невнимательность может привести к травмам и смерти.
 Символ призыва к осторожности: этот символ вместе с предупреждающей надписью означает: "Внимание, будьте осторожны! Ваша безопасность под угрозой!» Внимательно прочтите надпись.
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 Никогда не ремонтируйте погрузчик, не ознакомившись с инструкцией.
                    НЕПРАВИЛЬНО


 

 При сварке или шлифовке окрашенных частей должна быть хорошая вентиляция.
 При шлифовке окрашенных частей одевайте маску. Могут выделяться токсичная пыль и газ.
 Не допускайте утечек выделяющегося дыма, который убивает без предупреждения. Выхлопная система должна быть надёжно изолирована.

 Отсоединение или ослабление любой гидравлической трубки, рукава, фитинга, компонента или запчасти может привести к падению стрел. Не стойте под поднятой стрелой, если она не подпёрта надёжным держателем. Заменяйте сломанные детали.
 Никогда не работайте на погрузчике с поднятыми стрелами, если они не подпёрты надёжными держателями. Заменяйте сломанные детали.
 Никогда не модифицируйте погрузчик или навесное оборудование, не одобренное компанией SHIN HEUNG.

 



 

 Заглушите, охладите и очистите двигатель от горючих материалов прежде, чем проверять флюиды.
 Никогда не производите техобслуживание или наладку погрузчика с работающим двигателем, если об этом не написано в руководстве.
 Избегайте контакта с гидравлической жидкостью или дизельным топливом, находящимися под давлением и протекающими. Они могут попасть на кожу или в глаза.
 Никогда не заправляйте бак при работающем двигателе, когда курите или около открытого огня.
 Берегите одежду и украшения от движущихся частей, электрических контактов, горячих предметов и выхлопа.
 Защищайте глаза от кислоты из аккумулятора, разжимающихся пружин, газов под давлением и разлетающихся осколков, когда работает двигатель или при пользовании инструментами. Используйте защиту для глаз в соответствии с типом сварки.
 держите крышку моторного отсека закрытой, кроме времени техобслуживания. Закрывайте крышку моторного отсека перед работой на погрузчике.
 Свинцово-кислотный аккумулятор выделяет горючие и взрывоопасные газы.
 Рядом с аккумулятором не должно быть сварочных дуг, искр, огня и зажженных сигарет.
 Аккумуляторы содержать кислоту, которая обжигает глаза или кожу при контакте. Носите защитную одежду. При попадании кислоты на кожу тщательно смойте водой. При попадании в глаза, хорошо промойте и немедленно обратитесь к врачу

	Процедуры техобслуживания, описанные в руководстве по эксплуатации, могут проводить владелец или водитель без специальной технической подготовки. Процедуры техобслуживания, не описанные в руководстве по эксплуатации, должны проводить ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ SHINHEUNG. Всегда используйте фирменные запчасти SHINHEUNG. Обучающий курс по безопасному техобслуживанию можно пройти у вашего дилера.


ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Работы по наладке должны осуществляться регулярно. Несоблюдение сроков может привести к излишнему износу и раннему возникновению неполадок. График техобслуживания поможет осуществлять правильную наладку всего погрузчика.
r ВНИМАНИЕ
Необходимо ознакомиться с инструкциями перед работой или техобслуживанием погрузчика. Прочитайте руководство по эксплуатации и надписи на машине. Проверьте правильность работы после наладки, ремонта или техобслуживания. Невнимательность может привести к травмам и смерти.



ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (продолжение)

ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (продолжение) Спецификация всех масел - «Хундай» и «Перкинс»

	Вид жидкости

(пункт техобслуживания)
	Объём
	Температура обтекающего воздуха °C (°F)

	
	
	-20 (-4)
	-10 (14)
	0 (32)
	10 (50)
	20 (68)
	30 (86)
	40 (104)

	Моторное масло

(Масляный поддон двигателя)
	5,4 л (8 л)
	
	
	SAE 30

	
	
	SAE 10W
	
	
	
	

	
	
	SAE 10W-30

	Гидравлическое масло

(маслобак)
	65 л
	ИСО VG 32
	
	

	
	
	
	ИСО VG 46
	

	
	
	
	ИСО VG 68

	Топливо

(топливный банк)
	65 л
	ASTM D975 №1
	
	
	
	

	
	
	
	ASTM D975 № 2

	Хладагент

(радиатор)
	Смесь антифриза и воды 50:50
10,5 л (12 л)
	
	На основе этиленгликоля, непрерывного действия

	Смазка

(фитинг, маслёнка)
	Сколько требуется
	NLGI № 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	NLGI № 2

	Моторное масло

(картер цепной передачи)
	25 л
	ИСО VG 32
	
	

	
	
	
	ИСО VG 46
	

	
	
	
	ИСО VG 68


Моторное масло: SAE 10W-30 (АНИ CE/SG)

Гидравлическое масло: ИСО VG46

Топливо: ASTM D975-N0.2
Хладагент: смесь из 50% антифриза на основе этиленгликоля и 50% воды

Смазка: консистентная смазка NLGL No. 2

Масло для зубчатых передач: ИСО VG 46 или SAE 10W-30

· Используйте только масла, перечисленные ниже, или эквивалентные.

· Не смешивайте масла разных марок.

ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (продолжение)

Момент затяжки

Пользуйтесь следующей таблицей для нестандартных моментов затяжки.

Болт и гайка



ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (продолжение)
Момент затяжки (продолжение)

ДЕРЖАТЕЛЬ СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА

Поставить держатель стрелы погрузчика
Наладку и техобслуживание можно производит с опущенными стрелами погрузчика. Если стрелы подняты, действуйте следующим образом.

Все погрузчики оборудованы держателем стрелы . [A]
Подставьте подъёмные опоры под задние углы погрузчика.

Водитель в кабине, ремень безопасности застёгнут и защитная дуга опущена. Запускайте двигатель.

Поднимите стрелы на максимальную высоту. [B]
Заглушите двигатель и поднимите защитную дугу.

Уберите шпильку  сзади и затем уберите шплинт  с держателя стрелы погрузчика. [B]
Опустите держатель сверху подъёмного цилиндра. [C]
Вставьте шплинт в держатель, а затем вставьте шпильку. [D]
Убрать держатель стрелы погрузчика
Выньте шпильку и шплинт из держателя.

Зафиксируйте держатель на стойке стрелы. Водитель в кабине, ремень безопасности застёгнут и защитная дуга опущена. Опускайте стрелу.
r ВНИМАНИЕ
Поднимите стрелы на максимальную высоту и затем опустите держатель. Возможно, требуется почистить стержень цилиндра, но не делайте это с помощью движения стрелы погрузчика. Это может вызвать повреждение цилиндра.

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ
Описание
На погрузчике есть кабина водителя (ROPS и FOPS), стандартное оборудование для защиты водителя от опрокидывания и падающих предметов.

Проверьте целостность кабины водителя в присутствии вашего дилера.
Все кабины водителя устойчивы к падающим кирпичам, маленьким бетонным блокам и ручному инструменту, используемым в таких работах, как ремонт и содержание дорог, планировка ландшафта и другие работы на стройплощадке.

Также защищает от падающих деревьев, камней машины, используемые при уборке стройплощадки, сносе высотных зданий или в лесном хозяйстве.
ROPS: конструкция для защиты при опрокидывании
FOPS: конструкция для защиты от падающих предметов.
r ВНИМАНИЕ
Никогда не модифицируйте кабину водителя с применением сварки, шлифовки, высверливания отверстий или добавления новых деталей без разрешения на то компании SHINHEUNG. Переделка кабины водителя может ослабить защиту водителя от опрокидывания и падающих объектов и привести к травмам и смерти.
Поднять кабину водителя
Поставьте погрузчик на ровную поверхность. Опустите стрелы погрузчика.

Заглушите двигатель. Если стрелы должны быть наверху во время поднятия кабины водителя, подставьте держатель стрелы.

Подставьте подъёмные опоры под задний угол рамы погрузчика.

Ослабьте болт  и виброизоляционную прокладку  (с двух сторон) в переднем углу кабины водителя. [A]
r ВНИМАНИЕ 
ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ И СМЕРТИ

Когда кабина водителя оснащена всем необходимым (передняя дверь, боковые стёкла и верхнее стекло) и другими запчастями, кабина не будет стоять в полностью поднятом положении. Используйте цепную таль для поддержки кабины в полностью открытом положении или опускайте кабину до тех пор, пока она не обопрётся на замок сзади кабины.

Случайное движение погрузчика, поднятых стрел или навесного оборудования может возникнуть в случае, если рычаги управления наклоном или поднятием находятся в неправильном положении перед поднятием или опусканием кабины. Переведите рычаги в вертикальное положение, и тогда кабина не заденет рычаги при поднятии или опускании.

r ВНИМАНИЕ
Если кабина закрыта, не поднимайте и не опускайте стрелы, когда открываете переднюю дверь. Это может привести к повреждениям.

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ (продолжение)
Опустить кабину водителя
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что двигатель заглушен, перед тем, как опускать кабину. Защитная дуга должна быть полностью поднята или опущена при опускании кабины, после фиксирования рычагов в позиции «вперёд» (по направлению к ковшу). Всегда держитесь за поручни при опускании кабины.
Выдвиньте рычаги управления вперёд и затем и опускайте нижний край кабины водителя, пока он не коснётся рамы погрузчика. [A]
ПРИМЕЧЕНИЕ: Выдвиньте оба рычага управления вперёд (по направлению к ковшу), чтобы кабина не задела их при поднимании и опускании.

Вставьте болты  и виброизолирующую прокладку  (с обеих сторон). [B]
Затяните болты (12 -14.5 кг/м).
Уберите подъёмные опоры.

Аварийный выход

Выйти можно через передний проход кабины водителя и заднее окно.

Чтобы выйти через заднее окно, действуйте следующим образом:

· Выдерните резиновый шнур, проложенный вокруг заднего стекла.

· Выдавите стекло ногой. [C]
Выход сзади кабины водителя. [D]

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете выйти через передний проход кабины водителя.

ЗАЩИТНАЯ ДУГА

Использование защитной дуги
ПРИМЕЧЕНИЕ: Водитель поднимает защитную дугу, машина не работает, ковш не работает. Опустите защитную дугу, чтобы машина работала.

У защитной дуги есть поворотный рычаг с подлокотниками. Защитная дуга в опущенном положении помогает защитить сидящего водителя при опрокидывании и внешних ударах.

Вот почему вы должны опускать защитную дугу  и застёгивать её. [A]
Защитная дуга убережёт вас при опрокидывании погрузчика.
Уход за защитной дугой
Убирайте любой мусор и грязь с движущихся частей. Проверьте закрутку болтов и гаек. Если защитная дугу не работает надлежащим образом, проверьте подвижность всех соединений, избавьтесь от лишней одежды.

Замените изношенные или повреждённые детали. Используйте только оригинальные запчасти SHINHEUNG.
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
При застёгивании ремня убедитесь, что он не перекручен, и вставьте пластину с правой стороны в пряжку с левой до щелчка. Если длины ремня недостаточно, удлините.
Если ремень болтается, потяните его, чтобы убрать провисание.

Чтобы отстегнуть ремень, нажмите кнопку спереди пряжки.
r ВНИМАНИЕ
Прежде, чем покинуть кресло водителя:

· Опустите стрелы, положите навесное оборудование на землю.

· Заглушите двигатель.
· Поднимите защитную дугу и закрепите её.
· Поставьте рычаги управления ковшом и стрелами в НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, чтобы убедиться, что как функция подъёма, так и функция кручения активированы.

Наладьте систему, если оба рычага дезактивированы.
r ВНИМАНИЕ
Если у вас тросовая защитная дуга

Если при опускании защитной дуги она заедает, сначала слегка подвигаете рычаги управления вперёд-назад. Не опускайте защитную дугу силой. Трос может оборваться, т. к. рычаг заблокирован.
r ВНИМАНИЕ
Всегда застёгивайте пряжку ремня безопасности при работе на погрузчике. Обязательно убедитесь, что ремень расстегнут, когда покидаете место водителя.

Описание [A]
· Вход 
· Выход 
Чистка воздушного фильтра
Грязный воздухоочиститель снижает работоспособность двигателя. Также может привести к повышенному потреблению топлива и увеличить количество вредных веществ и чёрного дыма в выхлопе. Поэтому регулярно чистите воздушный фильтр.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ежедневно чистите воздушный фильтр, чтобы избежать засорения.

Для чистки воздухоочистителя поступайте следующим образом.

Ослабьте гайку и выньте деталь. Очистите внутренность камеры. Пропустите сжатый воздух (2кг/cм2 или меньше) изнутри наружу, чтобы удалить пыль с поверхности. Если деталь очень грязная или повреждена, замените на новую.

Очистите внутренность воздухоочистителя, удалите пыль из пылесборника, а затем вставьте деталь на место.
Замена воздушного фильтра
Периодичность замены: каждые 1000 часов или после 4 чисток.

ПРИМЕЧАНИЕ: когда двигатель работает в пыльном месте, соответственно уменьшайте интервалы чисток. При очистке воздушного фильтра не стучите по нему.

Чистите воздушный фильтр следующим образом.

Отверните барашек  с пылезащитной крышки. [B]
Снимите пылезащитную крышку . [B]
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (продолжение)           А
Замена воздушного фильтра (продолжение)

Снимите днище . [A]
Снимите барашек  с воздушного фильтра. [B]
Снимите воздушный фильтр. [C]
Перед вставкой очистите внутренность камеры, пылезащитную крышку и воздушный фильтр.

Вставьте новый воздушный фильтр в обратном порядке: воздушный фильтр —► барашек —> днище —► барашек пылезащитной крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что уплотняющая поверхность очищена от грязи и мусора.

Закройте пылезащитную крышку и затем заверните барашек.

Убедитесь, что все соединительные детали вставлены плотно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что воздушный фильтр и пылезащитная крышка вставлены надёжно. Если они болтаются, пыль будет вываливаться, и воздушный фильтр будет плохо функционировать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверяйте и чистите воздушный фильтр ежедневно. Частота очистки зависит от условий работы.

Очистка первичного фильтра
Очистите первичный фильтр до того, как пыль или инородные вещества заполнят его до максимальной отметки. [D] 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (продолжение)
Индикатор пыли
У воздухоочистителя с индикатором пыли время чистки показывает красный сигнал, когда фильтр засорился. Когда жёлтый цвет индикатор сменится красным, почистите или замените фильтр в соответствии с графиком техобслуживания. Индикатор пыли точно покажет вам, когда воздушному фильтру требуется уделить внимание. Таким образом, предотвращается преждевременное извлечение фильтра, что означает дополнительные расходы, или же запоздалое извлечение фильтра, что может привести к уменьшению мощности двигателя.

Индикатор пыли установлен на выходе воздушного фильтра или между воздушным фильтром и впускным коллектором. См. расположение индикатора пыли. [A] Когда красный предупреждающий огонёк  видно через прозрачную панель  после остановки двигателя, воздушный фильтр требуется вынуть и почистить.

После того, как вставлен чистый фильтр, на резиновое днище  или на кнопку перезагрузки  индикатора пыли, чтобы переключить на жёлтый свет. [B]
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Заправка топливом
Пользуйтесь только чистым дизельным топливом высокого качества - сорт No.1 или No.2
Мы рекомендуем водителю обратиться к своему поставщику топлива за консультацией.
r ВНИМАНИЕ
Заглушите и охладите двигатель перед заправкой топливом. НЕ КУРИТЬ! Невнимание к предупреждениям может привести к взрыву или пожару.

Снимите крышку бензобака . [A]
Используйте чистую канистру, отвечающую требованиям безопасности для заправки топливом нужного качества. Заправляйтесь только в хорошо вентилируемом месте, где нет открытого огня и искр. НЕ КУРИТЬ! [B]
Плотно закрутите крышку бензобака . [A]

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что закрыли крышку бензобака.

Неисправность механизма снабжения двигателя топливом может привести к низкому давлению топлива. Это снизит работоспособность двигателя.

Проверьте уровень топлива в бензобаке. Убедитесь, что отверстие в крышке бензобака не забито грязью.

Проверьте все бензопроводы на предмет протечек. Бензопроводы должны быть свободны от засоров и перегибов. Удостоверьтесь, что обратный топливопровод не сплющен.

Проверьте загрязнение топливного фильтра. При необходимости поставьте новый фильтр. Определите источник засорения. Произведите необходимый ремонт.

Избавьтесь от всех воздушных пузырей в топливной системе.

r ВНИМАНИЕ
Действуйте с осторожностью рядом с работающим двигателем. Движущиеся и горячие детали двигателя могут травмировать вас.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (для «Хундай») (продолжение)
Замена топливного фильтра («Хундай»)
Оботрите головку фильтра.
Ослабьте сливную пробку внизу фильтра, чтобы слить из него всю воду. [A]
Выньте фильтр и очистите поверхность прокладки.

Для замены топливного фильтра пользуйтесь ключом для фильтра, чтобы удалить его. [A]
Замените кольцо.
Наполните новый фильтр топливом.

При установке намажьте прокладку фильтра машинным маслом.
Прокачка
r ВНИМАНИЕ

После запуска двигателя проверьте протечки топлива.

Если в топливной системе есть воздух, двигатель не заведётся. Запускайте двигатель после прокачки указанным методом.
Топливную систему необходимо прокачать для удаления из неё воздуха, как описано ниже. Если во время вождения топливо подтекает. А также когда заменили фильтр или не запускали двигатель длительное время.

Ослабьте пробку для спуска воздуха наверху топливного фильтра.

Работайте насосом до тех пор, пока все воздушные пузыри не выйдут из топлива через выпускное отверстие. [C] В процессе прокачки оберните пробку тканью, чтобы выдавливаемое топливо не разбрызгивалось.

Закрутите пробку, когда в топливе не останется пузырьков.

Продолжайте прокачку, пока насос не станет малоподвижным.

По окончании, проверьте на всякий случай, чтобы топливо не подтекало. При возникновении сомнений проконсультируйтесь с ближайшим официальным дилером SHINHEUNG.

r ВНИМАНИЕ
Если воздух попадает в топливную систему, его надо удалить перед запуском двигателя. Воздух может попасть в топливную систему, когда происходит следующее:
· Бензобак пуст или частично опустошён во время обычной работы.
· Замена топливного фильтра или топливного насоса.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (для «Хундай») (продолжение)
Откачка воды
Если предупреждающий индикатор топливного фильтра горит во время движения, он показывает, что в топливном фильтре появилась вода. Если это случилось, откачайте воду следующим способом.

Ослабьте сливную пробку на днище топливного фильтра.

Медленно надавите насос 6 или 7 раз, чтобы выдавить воду через сливное отверстие.

Закрутите пробку, когда вода перестанет вытекать.

Ослабьте  пробку для спуска воздуха (см. "Откачка воздуха").
Проверьте на всякий случай, что предупреждающий индикатор топливного фильтра горит, когда ключ зажигания поставлен на "ON", и гаснет, когда двигатель запущен. При возникновении сомнений проконсультируйтесь с ближайшим официальным дилером SHINHEUNG.

ПРИМЕЧЕНИЕ

· Не курите и не зажигайте огонь рядом с двигателем во время заправки.

· Тщательно вытрите воду, т. к. топливо, смешавшись с водой, может воспламениться и привести к пожару.


ПРИМЕЧАНИЕ: Данный топливный фильтр для «Хундай» оборудован насосом с мотором. (Местоположение: в середине двигателя в сторону зажигания).
r ВНИМАНИЕ
Дизельное топливо или гидравлическое масло под давлением может брызнуть на кожу или в глаза, вызывая серьёзные травмы или смерть. Протечки масла под давлением могут быть невидимы. Возьмите кусок картона или древесины и поищите протечки. Только не голыми руками. Надевайте защитные очки. Если масло попало на кожу или в глаза, немедленно обратитесь к компетентному врачу.
r ВНИМАНИЕ
Всегда вытирайте пролитое масло или топливо. Избегайте контакта топлива и масла с жаром, пламенем, искрами или зажжённой сигаретой. Невнимательное отношение к горючему может привести к взрыву или пожару, травмам и смерти.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (для «Перкинс») (продолжение)

Замена топливного фильтра
Для замены топливного фильтра пользуйтесь ключом для фильтра, чтобы удалить его . [A]
Очистите поверхность вокруг фильтра. Намажьте прокладку нового фильтра маслом. Вставьте топливный фильтр и затяните вручную.
Уберите воздух из топливной системы.


 r ВНИМАНИЕ

r ВНИМАНИЕ
Если воздух попадает в топливную систему, его надо удалить перед запуском двигателя. Воздух может попасть в топливную систему, когда происходит следующее:

· Бензобак пуст или частично опустошён во время обычной работы.
· Замена топливного фильтра или топливного насоса.
После запуска двигателя проверьте протечки топлива.

Если в топливной системе есть воздух, двигатель не заведётся. Запускайте двигатель после прокачки указанным методом.

 

Удалите воздух из топливной системы следующим образом.

Откройте отверстие  на корпусе топливного фильтра. [A]
Работайте ручным прокачным насосом (грушей для предварительной подкачки топлива)  пока топливо не будет вытекать из отверстия без воздушных пузырей. [A]
Закройте отверстие на корпусе топливного фильтра.

Запустите двигатель. Может быть, будет нужно слегка открыть заглушку прокачного клапана на топливном насосе, пока двигатель не будет нормально работать.

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ

Проверка моторного масла
Проверяйте уровень машинного масла каждую рабочую смену перед запуском двигателя.

Откройте крышку моторного отсека и выньте щуп  [A] и [B]
Рис. A - для двигателя «Хундай», а рис. B для двигателя «Перкинс».

Уровень масла всегда должен быть между отметинами на щупе.
r ВНИМАНИЕ
Если масло грязное или разведённое, замените масло независимо от графика плановой замены. Проверьте уровень масла после того, как двигатель постоял выключенным 15 мин.

Пользуйтесь моторным маслом хорошего качества, отвечающим CE или лучшим (см. таблицу масел ниже).
* Рекомендуемые показатели вязкости


СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ (продолжение)
Замена моторного масла и фильтра
ПРИМЕЧАНИЕ: Это порядок для двигателя «Хундай».
Разогрейте, а затем заглушите двигатель. Откройте крышку моторного отсека.

Снимите винтовую пробку водоотливного отверстия . [A]
Слейте масло в контейнер и утилизируйте использованное масло экологически безопасным способом.

Выньте масляный фильтр , используя ключ для фильтра, и протрите поверхность прокладки. [B]
Намажьте чистое масло на прокладку нового масляного фильтра.

Вставьте новый фильтр и затяните.
ПРИМЕЧАНИЕ: Механическая перетяжка может деформировать резьбу или повредить фильтр.
Вставьте и закрутите винтовую пробку водосливного отверстия.

Снимите крышку фильтра  с верха рамы двигателя. [C]
Снабдите двигатель чистым маслом до надлежащего уровня.

Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.

Заглушите двигатель.

Проверьте масляный фильтр на протечки и проверьте уровень масла.

Вытяните щуп и промокните чистой тканью.

Проверяйте уровень масла, полностью погружая щуп в отверстие и снова вытягивая.

Добавьте масла, если требуется: если уровень масла не между нижней и верхней отметками  на щупе. [D]


СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ (продолжение)
Замена моторного масла и масляного фильтра
ПРИМЕЧАНИЕ
: Этот порядок для двигателя «Перкинс».

Разогрейте, а затем заглушите двигатель. Откройте крышку моторного отсека.

Снимите винтовую пробку водоотливного отверстия . [A]
Слейте масло в контейнер и утилизируйте использованное масло                                                    1 
экологически безопасным способом.

Выньте масляный фильтр �, используя ключ для фильтра, и протрите поверхность прокладки. [B]
Намажьте чистое масло на прокладку нового масляного фильтра.

Вставьте новый фильтр и затяните.
ПРИМЕЧАНИЕ: Механическая перетяжка может деформировать резьбу или повредить фильтр.
Вставьте и закрутите винтовую пробку водосливного отверстия.

Снимите крышку фильтра � с верха рамы двигателя. [C]
Снабдите двигатель чистым маслом до надлежащего уровня.

Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.

Заглушите двигатель.

Проверьте масляный фильтр на протечки и проверьте уровень масла.

Вытяните щуп и промокните чистой тканью.

Проверяйте уровень масла, полностью погружая щуп в отверстие и снова вытягивая.
Добавьте масла, если требуется: если уровень масла не между нижней и верхней отметками � на щупе. [D]

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Проверяйте систему охлаждения каждый день, чтобы предотвратить перегревание, потерю мощности или повреждение двигателя.
r ВНИМАНИЕ
Если радиатор требует замены из-за погнутых или сломанных охлаждающих рёбер, которые могут стать причиной перегревания двигателя, следуйте порядку замены, рекомендованному производителем.
Структура системы охлаждения 
Система охлаждения состоит из масляного радиатора (часть A) и радиатора (часть B). [A]
Область масляного радиатора: [часть A]
Область радиатора: [часть B]
<Описание> - [B]
 Термостат и водяной насос
 Переливной шланг
 Крышка радиатора
 Шланг подводящей трубки радиатора
 Резиновый шланг отводящей водяной трубы
Проверка уровня хладагента
Откройте крышку моторного отсека.

Проверьте уровень хладагента во вспомогательном водяном баке.  [C]
Если уровень хладагента низкий, налейте в радиатор чистую воду.

В воду добавляйте требуемое количество антифриза.

Замените прокладку крышки радиатора, если она повреждена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Горячий хладагент может выпрыскиваться, если крышка радиатора снята при разогретом двигателе. Снимайте крышку после охлаждения двигателя.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (продолжение)
Замена хладагента
r ВНИМАНИЕ
Не снимайте крышку радиатора, пока двигатель горячий. Вы можете сильно обжечься.

Откройте крышку моторного отсека.

Снимите крышку радиатора . [A]
Откройте выпускной клапан  и слейте хладагент в контейнер. [B]
После того, как весь хладагент слит, закройте выпускной клапан.

Перемешайте хладагент в отдельном контейнере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Погрузчик при отправке с производства заправлен этиленгликолевым хладагентом. Не смешивайте этиленгликоль с пропиленгликолем.

Добавьте предварительно смешанный хладагент, 50% воды и 50% этиленгликоля в резервуар в случае, если уровень хладагента низок.

Один галлон этиленгликоля, смешанный с одним галлоном воды – подходящая смесь хладагента для обеспечения защиты от обмерзания при -37.3 °C.

Используйте рефрактометр, чтобы проверить соотношение этиленгликоля и воды в вашей системе охлаждения.

Наполните радиатор смешанным хладагентом. Наполните вспомогательный водяной бак на одну треть.

Закройте крышку радиатора.

Прогревайте двигатель, пока он не достигнет рабочей температуры. Заглушите двигатель.
Проверьте уровень хладагента во вспомогательном водяном баке, когда остынет

Добавьте хладагент во вспомогательный водяной бак, если требуется.


 ВАЖНО
ИЗБЕГАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДВИГАТЕЛЯ

Всегда поддерживайте правильное соотношение воды и антифриза.

Слишком много антифриза снижает эффективность системы охлаждения и может привести к преждевременному серьёзному повреждению двигателя.

Слишком мало антифриза содержит мало добавок, которые защищают внутренние компоненты двигателя; а также снижается точка кипения и защита системы от замерзания.

Всегда добавляйте перемешанный раствор. Добавление полноценного концентрированного хладагента может привести к преждевременному серьёзному повреждению двигателя.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (продолжение)
Чистка радиатора и масляного радиатора
Проверьте и, если необходимо помойте и  просушите снаружи радиатор и масляный радиатор. После работы в пыльном месте мойте радиатор более тщательно.

ПРИМЕЧАНИЕ: проводите чистку так часто, как это требуют условия работы.

 

Откройте крышку моторного отсека.

Осмотрите радиатор и масляный радиатор.

Проверьте радиатор на наличие повреждённых рёбер, коррозии, грязи, смазки, насекомых, листьев, масла и другого сора.

Осмотрите радиатор и масляный радиатор на предмет погнутых или сломанных охлаждающих рёбер.
r ВНИМАНИЕ
Осматривайте охлаждающий вентилятор ежедневно. Проверяйте, нет ли трещин, погнутых или расшатавшихся лопастей.

Сломанная лопасть может травмировать вас. Никогда не ковыряйтесь в вентиляторе – вы можете повредить лопасти и сломать вентилятор.

Проверьте систему охлаждения на протечки.

Выдувайте грязь и сор из корпуса струёй воздуха. Для этого направляйте воздушный поток в направлении, противоположном потоку от вентилятора. Держите наконечник примерно в 6 мм от рёбер радиатора. Медленно водите струёй воздуха в направлении, параллельном трубчатой структуре радиатора. [A]
ПРИМЕЧАНИЕ: Если радиатор нужно заменить из-за погнутых или сломанных охлаждающих рёбер, могущих привести к перегреванию двигателя, действуйте в порядке, рекомендованном производителем.

РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА
Регулирование вентиляторного ремня
Чтобы отрегулировать натяжение ремня для генератора, действуйте следующим образом:

Заглушите двигатель.

Откройте крышку моторного отсека.

Проверьте натяжение, нажав пальцем в центр вентиляторного ремня (1O кгс).

Нормальный прогиб вентиляторного ремня - 10-15 мм.

Если натяжение слишком велико, ремень раньше износится.

Отрегулируйте натяжение вентиляторного ремня с помощью ослабления и движения крепящего болта генератора  и настроечного болта . [A]
Двигайте генератор с силой 66N, пока ремень не подвинется хотя бы на 8 мм в середине фазной зоны.

Закрутите крепящий болт генератора и настроечный болт.

Не позволяйте маслу впитываться в вентиляторный ремень, т. к. он будет скользить и легко растягиваться.

Замените поврежденный вентиляторный ремень.
Закройте крышку моторного отсека.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Очистка гидравлического фильтра
Серия J оснащена тремя типами гидравлических фильтров - [A] [B] [C].

· Опустите стрелы, положите на землю всё навесное оборудование.

· Заглушите двигатель и подождите 5 минут.

· Снимите крышку фильтра . [A]
· Выньте фильтр  и кольцо . [B]
· Очистите контактную поверхность головки фильтра.

· Почистите фильтр растворителем или замените.

· Вставьте и затяните кольцо.
· Нанесите масляную плёнку на поверхность прокладки для фильтра.

· Поверните и снимите корпус фильтра . Замените использованный фильтр новым. Не используйте повторно изношенный фильтр. [C]
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда стрелка гидравлического фильтра переходит красную линию, замените использованные фильтры A, B, C новыми. Можете проверить, надо ли менять фильтры, когда двигатель работает. Стрелка движется только при работающем двигателе.
r ВНИМАНИЕ
Регулярно чистите или заменяйте масляный фильтр. Инородные материалы в масле могут привести к повреждению шестерённого насоса или гидронасоса.
Очистка масла очень важна для долговременной работы гидравлической системы.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (продолжение)
Проверка гидравлического масла
Опустите ковш на землю. Заглушите двигатель и подождите 5 минут. Проверьте уровень масла маслощупом в баке для гидравлического масла.

Гидравлическое масло должно замазать больше половины маслощупа . [B]
Если требуется жидкость, откройте крышку для гидравлического масла . [B]
Замена гидравлического масла
Жидкость также нужно заменить, если она загрязнилась, или после капитального ремонта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если бак для гидравлического масла грязный, это может привести к повреждению гидравлической системы.

Для замены масла в баке для гидравлического масла действуйте следующим образом.

· Поставьте погрузчик на ровной поверхности.

· Опустите стрелы погрузчика и полностью опрокиньте ковш назад.

· Заглушите двигатель и подождите 5 минут.
· Снимите сливную крышку и слейте всю жидкость из бака для гидравлического масла. Полностью слейте жидкость. [A]
· Снимите крышку для гидравлического масла . [B]
· Заливайте гидравлическую жидкость до тех пор, пока жидкость не пересечёт красную линию на датчике уровня масла . [B]
· Закрутите крышку для масла.

r ВНИМАНИЕ
Гидравлическое масло, вырывающееся под давлением, имеет достаточно силы, чтобы проникнуть в организм человека через кожу и вызвать серьёзные травмы и, возможно, смерть, если человеку не будет немедленно оказана надлежащая медицинская помощь.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (продолжение)
Замена гидравлического масла (продолжение)
Проверьте на всякий случай, чтобы резиновая прокладка была вставлена в крышку для масла.

Запустите двигатель и проверьте правильность работы гидравлики.

Заглушите двигатель. Проверьте протечки.
Храните погрузчик при температуре выше 0°C (-18°F). Холодная жидкость течёт медленно. Она оказывает плохое воздействие на гидравлическую систему. Надлежащим образом прогрейте двигатель перед использованием машины.
r ВНИМАНИЕ
Всегда вытирайте пролитое масло или топливо. Избегайте контакта топлива и масла с жаром, пламенем, искрами или зажжённой сигаретой. Невнимательное отношение к горючему может привести к взрыву или пожару, травмам и смерти.
КАРТЕР ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Проверка масла
После проверки картера цепной передачи добавьте моторное масло следующим образом:

Поставьте погрузчик на ровной поверхности.

Заглушите двигатель и дайте несколько минут маслу осесть.

Ослабьте крышку для масла  между двумя шинами. [A]
Нормальный уровень масла, это когда оно немного вытекает при снятии крышки.

Если мало не вытекает, снимите крышку для масла  (две крышки для масла с правой и левой стороны) [B] и доливайте мало, пока оно не начнёт течь из-под болта для проверки уровня масла.

Закрутите болт и крышку для масла.

Повторите процедуру для другого картера цепной передачи.
Замена масла
Опустите стрелы, положите на землю всё навесное оборудование.
Заглушите двигатель и подождите 5 минут.
Открутите болт для слива  и слейте масло в контейнер. [C]
Прикрутите болт для слива.
Открутите болт � [A] и крышку для масла �. [C]
Добавьте масла, если нужно. Доливайте мало, пока оно не начнёт течь из-под болта для проверки уровня масла.

Закрутите болт и прикрутите крышку для масла. 

СМАЗКА ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА

Процедура
Смажьте погрузчик, как указано в ГРАФИКЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, стр. 48, для наилучшей работы погрузчика.

Наносите смазочные материалы, пока лишняя смазка не появится из соединений.
Записывайте количество рабочих часов каждый раз, когда вы смазываете погрузчик.

Для смазки погрузчика всегда берите SPHEEROL EPL-2 хорошего качества от фирмы CASTROL.

Смазывайте 12 клапанов  [A] с обеих сторон на погрузчике каждые 8-10 часов.

Смажьте шарниры.
Смазывайте следующие места на погрузчике  каждые 50 ч. [B]
СМАЗКА ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА (продолжение)
Места нанесения смазки
Смажьте следующие места (клапаны) на погрузчике перед работой.

Вытрите грязь с соединений перед смазыванием. Замените все потерянные или повреждённые клапаны. Чтобы избежать образования комков грязи, не накладывайте излишнюю смазку.

Болт стрелы (с обеих сторон). [A]
Верхняя часть цилиндра стрелы (с обеих сторон). [B]
Нижняя часть цилиндра стрелы (с обеих сторон). [C]
Цилиндр ковша (с обеих сторон). [D]
СМАЗКА ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА (продолжение)

Места нанесения смазки (продолжение)
Верхняя часть опоры механизма (с обеих сторон). [A]
Нижняя часть опоры (с обеих сторон). [B]

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАХВАТ

Проверка и ремонт
Двигайте рычаги, чтобы зацепиться за клинья.

Проверьте свободное движение клиньев и рычагов быстродействующего захвата.

Рычаги и клинья должны свободно двигаться.
r ВНИМАНИЕ
Клинья на быстродействующем захвате должны войти в отверстия в навесном оборудовании. Рычаги должны полностью опуститься и защёлкнуться. Если вы не защёлкните клинья, то навесное оборудование может отвалиться и стать причиной травм и смерти.

Клинья должны войти в отверстия на монтажной раме оборудования.

Клин дожжен достигнуть нижнего края отверстия в навесном оборудовании.

Если клинья не достигли нижнего края отверстия, навесное оборудование будет болтаться и может отвалиться с погрузчика.

Проверьте фланец на навесном оборудовании и быстродействующем захвате, соединения и клинья на износ и повреждения.
Замените повреждённые, погнутые или потерянные части. Проверьте прочность всех соединений.

Поищите швы с трещинами. Обращайтесь к своему дилеру по вопросам ремонту и запчастей.

Смажьте клинья.

ЭЛЕКРОСИСТЕМА

Проводка и датчик
Регулярно проверяйте и ремонтируйте разболтавшиеся или неработающие датчики.

На погрузчике 12 V система зарядки генератора с заземлением отрицательного полюса. Электрическая система защищена пробками, расположенными на панели инструментов. Пробки защитят электрическую систему, если будет перенапряжение. Источник перенапряжения нужно найти, и лишь потом снова запускать двигатель. [A]
Аккумулятор
Как снять и поставить
ПРИМЕЧАНИЕ: серия J оснащена жидкостными аккумуляторами. [B]
Заглушите двигатель и вытащите ключ зажигания.

Сначала отсоедините отрицательный  кабель. Затем отсоедините положительный + кабель.

Ослабьте фиксирующие болты и затем снимите прижимную планку аккумулятора.

Отсоедините аккумулятор и затем снимите его с погрузчика.

Кабели аккумулятора должны быть чистыми и плотными. Проверьте уровень воды в аккумуляторе. Уберите всю кислоту и ржавчину с аккумулятора и кабелей раствором пищевой соды.

Проверьте направление контактов на аккумуляторе, который хотите вставить. 

Всегда чистите клеммы и концы кабеля при установке нового аккумулятора.

При установке аккумулятора на погрузчик не касайтесь клеммами аккумулятора никаких металлических частей.

Соедините и закрутите кабели аккумулятора. Последними подсоединяйте отрицательные  кабели для предотвращения искр.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы не перепутали местами  и + клеммы.
Затяните клемму M 5 до 20-30 (кгс/см), а клемму M 6 - до 40-50 (кгс/см).
· Носите костюм индивидуальной защиты (защитные очки, резиновые перчатки и т. д.), когда держите аккумулятор. Держите его с осторожностью, т. к. он содержит серную кислоту.
- Немедленно смывайте серную кислоту, попавшую на кожу или одежду, или это приведёт к серьёзным травмам или смерти.

· Держите аккумулятор подальше от огня и или жара.

· Используйте аккумулятор только с целью запустить двигатель, в противном случае он может сломаться, или загорится водород, испаряющийся из аккумулятора.
ЭЛЕКРОСИСТЕМА (продолжение)
Аккумулятор (продолжение)
Проверка электролита и ремонт
Отсоедините Ө кабель аккумулятора. Откройте вентиляционную пробку.

Проверьте количество электролита в каждой банке аккумулятора.

Долейте дистиллированную воду, когда уровень электролита ниже «нижнего предела».

Если необходимо, долейте дистиллированную воду до  нужного уровня.

Помойте клемму тёплой водой, если она загрязнена, и наложите смазку на клеммы после мытья.
Пользование аккумулятором зимой
Поскольку аккумулятор (зимой в отличие от других сезонов) особенно нуждается в более высоком напряжении и большей силе электротока для запуска двигателя, медленная диффузия электролитов из-за низкой температуры может привести к тому, что способность аккумулятора производить электрический ток снижается. Вот почему зимой запустить двигатель сложнее, чем летом.

Не допускайте разрядки аккумулятора.

Никогда не пытайтесь сразу же перезапустить двигатель, если это вам не удалось с первого раза. Требуется не менее 1 мин., чтобы восстановить напряжение.

Проверяйте и настраивайте аккумулятор, особенно зимой.

r ВНИМАНИЕ
Никогда не запускайте двигатель с помощью аккумулятора с других транспортных средств в случае, если аккумулятор погрузчика разрядился, и электролит замёрз.
r ВНИМАНИЕ
Никогда не подсоединяйтесь напрямую к выводу катода разряженного аккумулятора. Соедините другой конец кабеля для запуска от внешнего источника, который соединён с выводом катода аккумулятора, с блоком цилиндров.
r ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания электролита на кожу или одежду, т. к. он является кислотой. Остерегайтесь попадания электролита в глаза. Промойте водой и обратитесь к врачу в случае попадания в глаза.
r ВНИМАНИЕ
Уход за аккумулятором

Держите аккумулятор в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Не оставляйте аккумулятор под действием прямых солнечных лучей или во влажной среде. Не ударяйте его металлическими инструментами при установке.

Не кладите металлические инструменты на верхнюю часть аккумулятора.
Помойте клемму тёплой водой, если она загрязнена, и наложите смазку на клеммы после мытья.

ГЛУШИТЕЛЬ

Обслуживание глушителя
Не работайте на погрузчике с дефективной системой выхлопа.

Заглушите двигатель. Откройте крышку моторного отсека и заднюю решётку.
Осмотрите глушитель и замените повреждённый глушитель новым, если в глушителе есть дыры и трещины . [A]
Опустите заднюю решётку и закройте крышку моторного отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работающем во время техобслуживания двигателе рычаг управления должен быть в нейтральном положении. Невыполнение может привести к травмам и смерти.
r ВНИМАНИЕ
Когда двигатель работает в закрытом помещении, нужно обеспечить доступ свежего воздуха, чтобы избежать концентрации выхлопных газов. Если двигатель стационарный, выведите вентиляцию на улицу. Выхлопные газы могут содержать вещества без цвета и запаха, которые убивают без предупреждения.

Заглушите двигатель и дайте глушителю остыть перед проверкой. Носите защитные очки. Невыполнение может привести к серьёзным травмам.
Никогда не работайте на машине там, где содержится взрывоопасная пыль или газы, или где выхлоп может контактировать с горючими веществами. Невыполнение может привести к травмам или смерти.

ШИНЫ

Давление в шинах
Проверяйте шины, когда они нормальной температуры, и машина не нагружена.

Ненадлежащее давление в шинах – это первейшая причина повреждения шин. Недостаточное давление в шинах повредит внутреннему каркасу шин. Излишнее давление в шинах также вызовет преждевременное повреждение шин.

Длительное использование разогревает и увеличивает давление в шинах. Но это явление принималось в расчёт при создании шин. Не пытайтесь избавиться от обычного расширившегося воздуха из опасения, что шины могут быть перекачаны и могут лопнуть.

Три основных причины перегрева и перекачанности шины - это недостаточное давление, перегрузка и превышение скорости.

Избегайте перегрузки и превышения скорости, чтобы шины были в хорошей форме.
r ВНИМАНИЕ
Не перекачивайте шины более рекомендуемого. Неправильное осуществление шиномонтажа может привести к взрыву, который грозит травмами и смертью.

 


r ВНИМАНИЕ
Накачивайте шину с МАКСИМАЛЬНЫМ давлением, указанным сбоку на шине. ИСПОЛЬЗУЙТЕ шины одной марки для одного погрузчика.

 

Вращение шины
Регулярно проверяйте шины на износ, давление и повреждения.

Задние шины обычно изнашиваются быстрее передних. Для того чтобы шины изнашивались с одинаковой скоростью, периодически меняйте передние и задние местами. [A]
Важно на обеих сторонах погрузчика ставить шины одного размера. Если используются разные размеры, каждая шина будет вращаться со своей скоростью, что приведёт к излишнему износу. Рисунок протектора на всех шинах должен быть направлен в одну сторону.

Следует поддерживать рекомендованное давление в шинах, чтобы избежать излишнего износа и снижения стабильности и грузоподъёмности. Проверьте давление перед работой на погрузчике.
ШИНЫ (cont'd)
Гайка крепления колеса
Проверьте закрутку всех колёс, чтобы предотвратить смещение осей и повреждения колёс. Правильное закручивание: 28-30 кгс/м. [A] Замените повреждённое колесо.
Шиномонтаж

 

Шины дожжен ремонтировать только аттестованный работник, в определённом порядке и с использованием безопасного оборудования. Шины и обода должны быть проверены на соответствие размера перед установкой. Проверьте закраины ободов и шин на повреждения.

Борта обода должны быть чистыми и без ржавчины. Борт шины и закраина обода нужно смазать смазкой для резины перед шиномонтажом, избегайте излишнего давления, которое может разорвать шину и привести к серьёзным травмам или. Во время накачивания шины часто проверяйте давление, чтобы избежать перекачки.
r ВНИМАНИЕ
· Не надувайте шины, используя горючие газы или инжектор спирта. Это приведёт к взрыву или травмам.

· Наполняйте шины, поддерживая уровень давления, рекомендованный производителем, и периодически проверяйте давление и износ шин.

· При замене накачанной шины не стойте рядом.

 

Хранение шин
Основное правило: храните шины на складе, куда посторонним вход воспрещён. Если шины хранятся на улице, огораживайте их забором и вешайте табличку "НЕ ВХОДИТЬ" и другие предупреждающие надписи, которые будут понятны даже маленьким детям.

Поставьте шины на ровной  поверхности и надёжно их закрепите, чтобы они не свалились и не раскатились. Если шины падают, быстро отбегите. Шины для строительных машин очень тяжёлые, поэтому попытка удержать шину может привести к травме.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК - ДВИГАТЕЛЬ
Эти рекомендации по устранению неполадок не охватывают все случаи, однако здесь перечислены многие типичные ситуации.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК – ЭЛЕКТРОСИСТЕМА 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК - Гидравлическая система



АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ГРУЗА


КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Предпродажный осмотр

Данная контрольная ведомость является важным напоминанием обо всей важной информации и необходимых осмотрах. Отметьте выполнение каждого пункта.
Убедитесь, что:
· Товар не был повреждён при погрузке. Обратите внимание на такие моменты, как царапины и расшатавшиеся или отсутствующие детали: отремонтируйте или замените компоненты, если требуется.

· Аккумулятор надёжно закреплён и не треснул. Кабели надёжно подсоединены, а электролит надлежащего состава и количества. (Аккумуляторы для внутренних продаж наполняют на фабрике.)

· Цилиндры стрел и механизма опрокидывания, рукава и фитинги не повреждены, не протекают и не разболтались.

· Рукава и фитинги радиатора не повреждены, не протекают и не разболтались.

· Фильтры не повреждены, не протекают и не разболтались.

· Колёса правильно и надёжно установлены, и шины достаточно накачаны.

· Погрузчик хорошо смазан, не пропущено ни одно место, требующее смазки.

· Бак гидравлической системы, картеры двигателя и ведущей цепи наполнены до нужного уровня.

· Все предупреждающие надписи, щиты и шильдики на месте и надёжно прикреплены.

Запустите двигатель погрузчика и сделайте тест-драйв погрузчика, чтобы проверить работу всех рычагов.

Убедитесь, что:
· Рычаг управления работает надлежащим образом, не повреждён и не заедает.

· Рычаг управления хорошо стоит в нейтральном положении, и погрузчик не скользит.

· Двигатель не заведётся, пока оператор не сядет на своё сиденье и не опустит защитную дугу; стрелы не опустятся, пока водитель сидит на своём месте, защитная дуга опущена, а ключ зажигания повёрнут в положение включения.

Я подтверждаю, что погрузчик прошёл предпродажные процедуры, отмеченные выше.
Наименование дилерского центра

Уполномоченный представитель
Дата заполнения контрольной ведомости







СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОГРУЗЧИКА (продолжение)


ШУМ (ЗАЩИТА СЛУХА)
Уровень шума при нормальной работе оборудования составляет немногим более 85 дБ.

Водитель и обслуживающий персонал должны надевать соответствующую амуницию, включая ту, что защищает слух.

Если водитель работает на машине долгое время, его слух может пострадать от воздействия шума.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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IMPORTANT (ВАЖНО)





 DANGER (ОПАСНО)





Серийный номер машины�
�
�
Серийный номер двигателя�
�
�
Год выпуска�
�
�
Адрес производителя�
SHINHEUNG INDUSTRY CO.


25-4 Taesung-ri, Taein-myun, Jeongeup-city, Jeonbuk 580-924, Республика Корея�
�
Адрес дистрибьютора�
�
�
 





�





Серийный номер погрузчика





�











Стрела погрузчика





Поручни


Зеркало





Передние фары





Топливная крышка





Цилиндр стрелы





Ковш





Люк оператора





Ручка управления


Нескользкая подножка


� HYPERLINK "http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1746058_2_1"��Гидравлический цилиндр механизма опрокидывания кузова�











* Маслоналивная крышка гидросистемы





Держатель стрелы погрузчика





Шины





Задняя фара


Защитная дуга


Задняя решётка


Кожух моторного отсека





 ВНИМАНИЕ!


ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ ДЕРЖИТЕ ГРУЗ КАК МОЖНО НИЖЕ


НЕОСТОРОЖНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ ТЯЖЁЛЫМ ТРАВМАМ


.
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ВНИМАНИЕ!


УЗКОЕ МЕСТО МЕ-ЖДУ СТРЕЛОЙ ПО-ГРУЗЧИКА И КРАЕМ. ДЕРЖИТЕ НОГИ ВНУТРИ КАБИНЫ И ПО-АЛЬШЕ ОТ КРАЯ.


НЕОСТОРОЖНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ ТЯ-ЖЁЛЫМ ТРАВМАМ.�
ВНИМАНИЕ!


ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ДЕР-ГАНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ПРИСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.


НЕОСТОРОЖНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ ТЯЖЁЛЫМ ТРАВМАМ.�
ВНИМАНИЕ!


ПЕРЕД РАБОТОЙ С НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ  ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.


НЕОСТОРОЖНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ ТЯЖЁЛЫМ ТРАВМАМ.�
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ


ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ В ПОЗИЦИЮ «ON» («ВКЛ.»). ПОСЛЕ ТОГО, КАК ИНДИКАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ПОГАСНЕТ, ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ В СТАРТОВУЮ ПОЗИЦИЮ.


ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ТЁПЛЫЙ, ИНДИКАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА ПОГАСНЕТ СРАЗУ ЖЕ, И ДВИГАТЕЛЬ ЗАРАБОТАЕТ БЕЗ ЗАДЕРЖКИ.


ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАРАБОТАЕТ, ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ НА «OFF» («ВЫКЛ.») И ЗАТЕМ В ПОЗИЦИЮ «ON» ЧЕРЕЗ 30-60 СЕК. ДЛЯ ПРЕЗАПУСКА ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ.�
�
�
�
�
�
�
ОПАСНО


НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЛИНРЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ЛЮБЫМИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКАМИ.


КОНТАКТ С ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОТОКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭЛЕКТРОШОКУ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ.


НЕОСТОРОЖНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ ТЯЖЁЛЫМ ТРАВМАМ.�
�
�
�
�
�
�
�






 ВНИМАНИЕ


ЗАПРАВКА ГОРЮЧЕГО


Всегда выключайте двигатель перед заправкой машины.


Никогда не наполняйте топливный бак при работающем двигателе, во время курения или рядом с открытым огнём.


Удалите воздух перед заправкой машины, если запас топлива израсходован во время вождения.





* ВНИМАНИЕ�
 ВНИМАНИЕ�
�
ВСЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ХОДА И НАКЛАДКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА МЕСТЕ.


ДЕРЖИТЕ РУКИ И НОГИ ВНУТРИ КАБИНЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАШИНЫ И ДВИГАТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ компонентов с механическим приводом.


НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСУТСТВИЯ ДЕТЕЙ И ПОСТОРОННИХ РЯДОМ С МАШИНОЙ. Погрузчиком должен управлять только оператор.


НОСИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЛИЧНУЮ ЗАЩИТНУЮ ЭКИПИРОВКУ, ПРИСПОСОБЛЕННУЮ К КОНКРЕТНОЙ РАБОТЕ ИЛИ УСЛОВИЯМ.


НЕ ОДЕВАЙТЕ СВОБОДНУЮ ИЛИ МЕШКОВАТУЮ ОДЕЖДУ ПРИ РАБОТЕ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ.


НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ, НЕ ДВИГАЙТЕ ПОГРУЗЧИК ИЛИ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, ОТЛИЧНЫМ ОТ ПРЕДПИСАННОГО.


НЕ РАБОТАЙТЕ НА МАШИНЕ В ЗАКРЫТОМ МЕСТЕ БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.


ПРОЕЗЖАЙТЕ МЕДЛЕННО ПО НЕРОВНОЙ ПОЧВЕ, ЕСЛИ СТРЕЛА ПОГРУЗЧИКА ПОДНЯТА, И ВЫ ПРИБЛИЖАЕТЕСЬ К МЕСТУ РАЗГРУЗКИ. НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ РЕЗКИХ ВСТРЯХИВАНИЙ ПРИ ПОДНЯТОЙ СТРЕЛЕ.


ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОКИНУТЬ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ, ОПУСТИТЕ СТРЕЛЫ НА УРОВЕНЬ РАМЫ, ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ПОСТАВЬТЕ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.


ЕСЛИ СТРЕЛЫ НУЖНО ОСТАВИТЬ В ПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВСЕГДА ПОДСТАВЛЯЙТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ СТРЕЛЫ.


НЕ МЕНЯЙТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛОЖЕНИИ ПОДНЯТОЙ СТРЕЛЫ, НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СВОЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ.


ПРОТЕЧКА ЖИДКОСТИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕЗАМЕТНОЙ И ВПИТЫВАТЬСЯ. НЕ ИЩИТЕ ПРОТЕЧКИ ВРУЧНУЮ. СНИЗЬТЕ ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД ОТСОЕДИНЕНИЕМ. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ И КОМПОНЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ГОРЯЧИМИ. НЕ ПРИКАСАТЬСЯ.


НИКОГДА НЕ КУРИТЕ ПРИ ЗАПРАВКЕ ИЛИ РАБОТЕ С ТОПЛИВНОЙ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМАМИ.


НЕОСТОРОЖНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ ТЯЖЁЛЫМ ТРАВМАМ.


�
�
�
�
ВЛАДЕЛЕЦ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАДЛЕЖАЩИЙ УХОД ЗА МАШИНОЙ.


НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ И НЕ РАБОТАЙТЕ НА ДАННОЙ МАШИНЕ, ПОКА ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО НЕ ПРОЧИТАЕТЕ И ПОЙМЁТЕ СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.


ЕСЛИ У ВАС БУДУТ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ, НАЛАДКЕ ИЛИ РЕМОНТУ ДАННОЙ МАШИНЫ, ИЛИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВОЕМУ COW ДИЛЕРУ ИЛИ В КОМПАНИЮ SHIN-HEUNG В КОРЕЕ. ПОТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ МОДЕЛЬ И СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА.


НЕОСТОРОЖНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ ТЯЖЁЛЫМ ТРАВМАМ.


�
�
�
�
�
 





ВАЖНО


РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ


РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ COW 4500 = 0.36 м3 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТНОГО КОВША. ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ МОЩНОСТИ ПРИ БОЛЬШЕМ КОВШЕ, УМЕНЬШИТЕ ВЕС ГРУЗА В КОВШЕ.





ДИЗЕЛЬ





МОДЕЛЬ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК


СЕРИЯ: COW 4500 MAX ЗАГРУЗКА: 700 КГ





ГОЛОВНОЙ ОФИС: SHINHEUNG INDUSTRY CO.





SHINHEUNG INDUSTRY CO.





�





�





* Расположены внутри рамы погрузчика.


 Расположены в отсеке двигателя.		 Расположены в радиаторном отсеке.





�





Часы�
Загрузка�
�
До 10 часов�
Около 60%�
�
До 100 часов�
Около 80%�
�
Свыше 100 часов�
100%�
�
Будьте осторожны в течение первых 100 рабочих часов.
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ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (продолжение)


 Датчики и переключатели (продолжение)


 Индикатор предварительного прогрева





Рис.
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Подробное фото
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Движение вперёд
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 Движение назад
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 Поворот налево вперёд
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КАК РАБОТАТЬ (продолжение)


Как двигаться (продолжение)


� Поворот вперёд вправо
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КАК РАБОТАТЬ (продолжение) 


Как двигаться (продолжение)





�





 Прямая и обратная ротация влево





 Прямой и обратный поворот направо


�





�





r ВНИМАНИЕ


Если двигатель резко заглушить до того, как он остынет, это значительно сократит срок его службы.


Следовательно, не глушите двигатель резко кроме случаев крайней необходимости.





С нагруженным ковшом двигайтесь вниз или вверх так, чтобы груз всегда был направлен в сторону вершины склона.


�





�ВВЕРХВВЕРХ
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r ВНИМАНИЕ


Когда вы соединяете рукав от вспомогательной гидравлики погрузчика  [A] с оборудованием, иногда может возникнуть трудность с подсоединением рукава из-за давления в нём. В этом случае подвигайте вспомогательный гидравлический переключатель вправо и влево несколько раз, чтобы в рукаве не было давления.
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ДУГОВЫЕ ГРЕЙФЕРНЫЕ ВИЛЫ





: Складывайте в кучу или перевозите бочки, громоздкий багаж, отравляющие вещества или мусор.
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ОБРАТНАЯ ЛОПАТА - ОПИСАНИЕ


Рычаг управления	Вспомогательная гидравлика


�
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r ВНИМАНИЕ





�





�





 Поднимайте и опускайте кабину водителя в установленном порядке.�
 Чистка и наладка должна производиться ежедневно.�
�
.
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Со 100-часовым интервалом


�
�
Проверить�
Заменить�
Смазать�
�
Глушитель�
Почистить камеру.�
V�
�
�
�
Вентиляторный ремень�
Проверьте натяжение ремня.�
V�
�
�
�






Только в первые 50 ч эксплуатации


�
�
Проверить�
Заменить�
Смазать�
�
Аккумулятор�
Проверьте кабели, контакты и уровень электролита.�
V�
�
�
�
Картер цепной передачи�
Проверьте уровень масла и добавьте, если требуется.�
V�
�
�
�
Гайка крепления колеса�
Проверьте разболтавшиеся гайки и затяните до 28~30 кгс/м�
V�
�
�
�
Ремень вентилятора�
Проверьте натяжение ремня.�
V�
�
�
�
Моторное масло и фильтр�
Замените масло и фильтр. Используйте масло и фильтр turbo max или более высокого качества.�
�
V�
�
�
Фильтр гидравлического масла�
Проверьте на протечки и повреждения. Замените фильтр.�
�
V�
�
�






Ежедневно или с 10-часовым интервалом





�
�
Проверить�
Заменить�
Смазать�
�
Элемент воздухоочистителя�
Проверьте на протечки и повреждения.�
V�
�
�
�
Индикатор пыли в воздухоочистителе�
Проверьте уровень пыли.�
V�
�
�
�
Моторное масло�
Проверьте уровень моторного масла и добавьте, если требуется.�
V�
�
�
�
Гидравлическая жидкость�
Проверьте уровень гидравлической жидкости  и добавьте, если требуется.�
V�
�
�
�
Шины�
Проверьте шины и покрышки на повреждения, а также накачанность.�
V�
�
�
�
Система охлаждения двигателя�
Очистите от грязи масляный радиатор, радиатор и решётки. Проверьте уровень хладагента во вспомогательном баке для воды и добавьте, если требуется.�
V�
�
�
�
Топливо�
Проверьте уровень топлива и добавьте, если требуется.�
V�
�
�
�
Рычаги управления�
Проверьте правильность работы.�
V�
�
�
�
Ремень безопасности, защитная дуга�
Проверьте состояние ремня безопасности и защитной дуги. Уберите грязь и мусор из движущихся частей.�
V�
�
�
�
Датчики и фары�
Проверьте правильность работы всех индикаторов и фар.�
V�
�
�
�
Кабина водителя�
Проверьте болты, шайбы. Проверьте состояние кабины.�
V�
�
�
�
Смажьте шарниры и задвижки�
Смазывайте многоцелевой консистентной смазкой.�
�
�
V�
�






С 250-часовым интервалом


�
�
Проверить�
Заменить�
Смазать�
�
Картер цепной передачи�
Проверьте уровень масла и добавьте, если требуется.�
V�
�
�
�
Аккумулятор�
Проверьте кабели, контакты и уровень электролита.�
V�
�
�
�
Моторное масло и фильтр�
Замените масло и фильтр. Используйте масло и фильтр turbo max или более высокого качества.�
�
V�
�
�
Гидравлическое масло и фильтр �
Проверьте на протечки и повреждения. Замените фильтр и масло.�
�
V�
�
�
Топливный фильтр�
Замените топливный фильтр.�
�
V�
�
�






С 1000-часовым интервалом


�
�
Проверить�
Заменить�
Смазать�
�
Картер цепной передачи�
Замените масло в картере цепной передачи.�
�
V�
�
�
Гидравлическое масло и фильтр�
Замените фильтр и масло.�
�
V�
�
�
Охлаждающая жидкость двигателя�
Замените охлаждающую жидкость.�
�
V�
�
�






(1) Крупная резьба


Размер болта�
8T�
10T�
�
�
Кг/м�
Фунт/фут�
Кг/м�
Фунт/фут�
�
M6X1.0�
0.85~1.25�
6.15~9.04�
1.14~1.74�
8.2~12.6�
�
M8x 1.25�
2.0~3.0�
14.5~21.7�
2.73~4.12�
19.7~29.8�
�
M10x1.5�
4.0~6.0�
28.9~43.4�
5.5~8.3�
39.8~60�
�
M12x1.75�
7.4~11.2�
53.5~79.5�
9.8~15.8�
71~114�
�
M 14x2.0�
12.2~16.6�
99.2~120�
16.7~22.5�
121~167�
�
M16x2.0�
18.6~25.2�
135~182�
25.2~34.2�
182~247�
�
M18x2.5�
25.8~35.0�
187~253�
35.1 ~47.5�
254~343�
�
M20x2.5�
36.2~49.0�
262~354�
49.2~66.6�
356~482�
�
M22x2.5�
48.3~63.3�
350~457�
65.8~98.0�
476~709�
�
M24x3.0�
62.5~84.5�
452~611�
85.0~115�
615~832�
�
M30x3.5�
124~168�
898~1214�
169~229�
1223~1655�
�
M36x4.0�
174~236�
1261~1703�
250~310�
1808~2242�
�






(2) Мелкая резьба


Размер болта�
8T�
10T�
�
�
Кг/м�
Фунт/фут�
Кг/м�
Фунт/фут�
�
M8x1.0�
2.17~3.37�
15.7~24.3�
3.04~4.44�
22.0~32.0�
�
M1 Ox 1.25�
4.46~6.66�
32.3~48.2�
5.93~8.93�
42.9~64.6�
�
M12x1.25�
7.78~11.58�
76.3~83.7�
10.6~16.0�
76.6~115�
�
M14x1.5�
13.3~8.1�
96.2~130�
17.9~24.1�
130~74�
�
M16x1.5�
19.9~26.9�
144~194�
26.6~36.0�
193~260�
�
M18x1.5�
28.6~43.6�
207~315�
38.4~52.0�
278~376�
�
M20x1.5�
40.0~54.0�
289~390�
53.4~72.2�
386~522�
�
M22x1.5�
52.7~71.3�
381-515�
70.7~95.7�
512~692�
�
M24x2.0�
67.9~91.9�
491~664�
90.9~123�
658~890�
�
M30x2.0�
137~85�
990~1338�
182~248�
1314~1795�
�
M36x3.0�
192~260�
1389~1879�
262~354�
1893~2561�
�






(3) Трубки и рукава


Размер резьбы�
Размер гайки под ключ (мм)�
Кг/м�
Фунт/фут�
�
1/4"�
19�
3�
21.7�
�
3/8”�
22�
4�
28.9�
�
1/2"�
27�
5�
36.2�
�
3/4"�
36�
12�
86.8�
�
1"�
41�
14�
101�
�






(4) Фитинг


Размер резьбы�
Размер гайки под ключ (мм)�
Кг/м�
Фунт/фут�
�
1/4"�
19�
4�
28.9�
�
3/8"�
22�
5�
36.2�
�
1/2"�
27�
6�
43.4�
�
3/4"�
36�
13�
94.0�
�
1"�
41�
15�
109�
�
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НЕПРАВИЛЬНО
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Прокачка











Вид жидкости�
Объём�
Температура обтекающего воздуха °C (°F)�
�
�
�
-30 (-22)     �
-20 (-4)�
-10 (14)�
0 (32)�
10 (50)�
20 (68)�
30 (86)�
40 (104)�
�
Машинное масло�
5.4 л�
�
�
SAE 30�
�
�
�
�
�
�
�
SAE 10W�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
SAE 10W-30�
�
�
�
�
�
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ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ�
�
Цвет�
Зелёный�
�
Точка охлаждения (°C) 50V%�
-37.3�
�
30V%�
-16.5�
�
PH�
9.5�
�
Плотность�
1.123�
�
Содержание воды (%)�
3.0�
�
 





�











�





�





r ВНИМАНИЕ





Всегда хорошо прогревайте транспортное средство при низкой температуре. Если температура ниже O°С (32°F), прогревайте двигатель примерно 5 мин. Прогревание необходимо для хорошей работы рычагов и защитной дуги. Для разогрева не двигайте погрузчик, а также рычаги. Гидравлическая система плохо работает при низкой температуре. Если температура ниже 30°С (-20°F), гидравлическая жидкость может перегреться или стать тёплой. По возможности храните погрузчик при температуре выше O°С (-18°F).
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r ВНИМАНИЕ





r ВНИМАНИЕ
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Рекомендованное давление в шинах (когда шина холодная)


Размер�
Давление�
�
10x16.5�
2.4 бар (35 фунт/кв. дюйм)�
�












�
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Проблема�
Действие�
Примечание�
�
Предупреждающий индикатор машинного масла не гаснет сразу же после запуска двигателя.�
Долейте масло до нужного уровня.


Замените масляный фильтр.


Проверьте протечки масла из трубки или соединения.�
�
�
Из верхней части радиатора идёт пар (запорный клапан).�
Полейте водой для охлаждения и проверьте протечки.


Проверьте натяжение вентиляторного ремня.


Вымойте снаружи систему охлаждения.


Почистите или почините пластину радиатора.


Проверьте термостат.


Проверьте температуру воды для охлаждения двигателя, датчик.


Туго затяните крышку радиатора или замените на ней прокладку.�
�
�
Двигатель не запускается, когда стартер включен.�
Произведите ремонт там, где воздух попадает в топливную систему.


Проверьте топливный насос или пистолет.�
�
�
Выхлопной газ белого или синего цвета.�
• Проверьте чистоту клапана двигателя.�
�
�
Выхлоп иногда становится чёрным.�
Долейте масло до нужного уровня.


Замените топливо.


Почистите или отремонтируйте воздушный фильтр.


Проверьте трубку подачи воздуха.�
�
�
Шум горения иногда становится прерывистым.�
• Проверьте давление компрессии в двигатели.�
�
�
Необычный шум горения или механический шум�
Проверьте трубку подачи воздуха.


Проверьте топливный насос.


Замените топливо.


Проверьте перегрев.


Проверьте глушитель.


Проверьте чистоту клапана двигателя.�
�
�
 





Проблема�
Действие�
Примечание�
�
Двигатель не заводится при включенном зажигании.�
Проверьте и почините проводку.


Зарядите аккумулятор.


Проверьте зажигание.�
�
�
Двигатель заводится с запозданием.�
Зарядите аккумулятор.


Проверьте стартёр.�
�
�
Стартёр разъединяется до запуска двигателя.�
Проверьте и почините проводку.


Зарядите аккумулятор.�
�
�
Предупреждающий индикатор машинного масла не загорается, когда двигатель медленно работает (при зажигании в позиции "ON").�
Проверьте предупреждающий индикатор.


Проверьте предупреждающий индикатор машинного масла.�
�
�
Предупреждающий индикатор зарядки не загорается, когда двигатель медленно работает (при зажигании в позиции "ON").�
Проверьте предупреждающий индикатор.


Проверьте и почините проводку.�
�
�
 





Проблема�
Действие�
Примечание�
�
Скорость движения ковша низкая. Ковшу не хватает подъёмной мощности.�
Проверьте уровень гидравлического масла и долейте при необходимости.


Замените фильтр сзади.�
�
�
Пузырьки в масле.�
Замените масло.


Добавьте масла, если нужно.�
�
�
Низкое давление масла.�
Прокачайте воздух из маслопровода.


Добавьте масло и выпустите воздух.�
�
�
Цилиндр вибрирует во время работы.�
• Добавьте масло.�
�
�
 





�





Дилер�
�
�
�
Содержание�
Проверка�
�
Как работать�
Резкое движение рычагов управления может привести к травмам или повреждениям. Не дёргайте рычаги.


Управляйте машиной с опущенной защитной дугой. (Если управлять машиной, не опуская защитную дугу, это приведёт к возникновению серьёзных проблем с ходовой частью.)�
�
�
Как заводить и глушить двигатель�
Перед работой убедитесь, что машина прогрета (в течение примерно 10~15 сек.)


Проверьте местоположение ключа после остановки двигателя (во избежание разрядки электросистемы).�
�
�
Как прокачивать воздух�
Выпустите воздух из воздухоочистителя после того, как выпустите воздух из топливной системы.�
�
�
Как управлять воздухоочистителем�
Сухой тип: 80 • 63 • 50 л. с.


Проверяйте и чистите воздушный фильтр ежедневно. Интервал очистки зависит от условий работы.�
�
�
Как заправлять машинное масло�
Меняйте или доливайте машинное масло после проверки.�
�
�
Как менять масло для ходовой части и трансмиссии�
Долейте масло после проверки.�
�
�
Как останавливаться и парковаться�
Поднимите защитную дугу, когда вы останавливаете или паркуете машину.


Убедитесь, что стрелы и ковш опущены. Есть вероятность, что они упадут, хотя вы выключили двигатель и не работаете с гидравликой. Это может привести к травмам или смерти.�
�
�
Рабочее место�
Изучите рабочее место перед началом работы.�
�
�
Центр тяжести�
Центр тяжести у машины сзади. Будьте осторожны, когда работаете или движетесь по склону.


Не двигайтесь и не поворачивайте с поднятыми стрелами. Это может привести к опрокидыванию погрузчика или вываливанию груза, что грозит серьезными травмами или смертью.


Не модифицируйте ковш по своему желанию. Загрузка погрузчика может измениться.�
�
�
Как пользоваться поднятой стрелой�
Не двигайтесь, не поворачивайте и т. п. с поднятыми стрелами. Это может привести к опрокидыванию погрузчика, что грозит серьезными травмами или смертью.�
�
�
 





�
Содержание�
Проверка�
�
Работа�
Когда вы в первый раз работаете на машине, хорошо изучите инструкции.


Работайте на машине после ознакомления с правилами работы.


Работайте после достаточного прогрева. (Недостаточный прогрев может привести к повреждениям.)


Соблюдайте нормальные об./мин и скорость.


Не двигайтесь с поднятыми стрелами.


Хорошо изучите правила пользования рычагами управления. (Не дёргайте рычаги.)


Будьте осторожны при пользовании гидравлической системой. Гидравлическая система очень чувствительна.


Будьте осторожны при погрузке/выгрузке (двигайтесь медленно)


Пристегните ремень безопасности и опустите защитную дугу.


Осмотрите рабочее место.


Не модифицируйте размер ковша или другого навесного оборудования. Машина может перевернуться.�
�
�
Остановка�
 Проверьте, стоят ли рычаги управления в нейтральном положении.


 Проверьте, опущены ли ковш и стрелы.


 Убедитесь, что ключ вынут.


 Оставьте машину с поднятой защитной дугой.�
�
�
Прочее�
Хорошо изучите инструкции или предупреждения в руководствах или на шильдиках.�
�
�
Покупатель�
�
�
�
 





�





СПЕЦИФИКАЦИЯ





�





Параметры�
�
SSL5700�
�
Общая рабочая высота (до верха ковша)�
A�
3,830 мм�
�
Общая рабочая высота (до оси шарнира)�
B�
2,970 мм�
�
Общая высота�
C�
1,970 мм�
�
Общая длина (с ковшом)�
D�
3,220 мм�
�
Общая длина (без ковша)�
E�
2,560 мм�
�
Общая ширина�
F�
1,690 мм�
�
Ширина протектора�
G�
1,330 мм�
�
База�
H�
1,045 мм�
�
Расстояние от поверхности дороги до нижней точки шасси�
J�
174 мм�
�
Угол опрокидывания�
K�
39 град.�
�
Высота разгрузки�
L�
2,334 мм�
�
Размах разгрузки�
M�
653 мм�
�
Угол подъёма от земли�
N�
26 град.�
�
Радиус переднего поворота (без ковша)�
Q�
1,234 мм�
�
Радиус переднего поворота (с ковшом)�
R�
1,958 мм�
�
Радиус заднего поворота�
S�
1,490 мм�
�
Общая ширина (с ковшом)�
T�
1,603 мм�
�
Задний угол проходимости�
U�
24 град.�
�
 





Эксплуатационные параметры�
�
�
Номинальная рабочая производительность�
850 кг�
�
Опрокидывающая нагрузка�
1,680 кг�
�
Эксплуатационная масса�
2,730 кг�
�
Скорость движения�
10.3 км/ч�
�
Объём ковша (с горкой)�
0.40 м3�
�
Привод�
Полный�
�
Шины�
10.00*16.5 8PR�
�
 





Гидравлика�
�
�
Тип гидравлического насоса�
Поршневой насос�
�
Мощность гидравлического насоса�
40 см3/об.�
�
Тип гидравлического мотора�
Поршневой гидромотор�
�
Мощность гидравлического мотора�
314 см3/об�
�
Цилиндр стрелы�
Ø55*Ø40*892ST*1138L�
�
Цилиндр механизма опрокидывания�
Ø60*Ø35*472ST*708L�
�
Время операций


Время подъёма стрелы


Время опускания стрелы


Время разгрузки опрокидыванием


Время возврата после опрокидывания�



4.3 сек


2.55 сек


2.65 сек


1.8 сек�
�
Вспомогательный насос�
24,3 см3/об.�
�
Рабочее давление�
200 бар�
�
 





Изготовитель / Модель�
Хундай D4BB�
�
Тип охлаждения�
Дизель с водяным охлаждением�
�
Объём двигателя�
2 607 см3�
�
Количество цилиндров�
4-цилиндровый рядный двигатель�
�
Max. крутящий момент�
167 н/м�
�
Мощность / об./мин�
57 л.с. / 2 500об./мин�
�
Ёмкость аккумулятора�
12V / 90 ампер-час�
�
Диаметр в свету / ход цилиндра�
91.1 мм / 100 мм�
�
Степень сжатия�
22�
�
Система зажигания�
Электромотор�
�
Мощность генератора�
12V / 65 ампер-час�
�
 





Объём резервуаров�
Хундай�
�
Система охлаждения�
10 л�
�
Топливный бак�
65 л�
�
Бачок для гидравлической жидкости�
65 л�
�
Машинное масло�
5.4 л�
�
Картер цепной передачи�
28 л�
�
 





�





ГРОМКИЙ ШУМ


Защищайте слух при работе на данном оборудовании.





 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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